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[bookmark: _Toc192576990]Mots clés
Bathymétrie, courbes, profondeur, élévation, poisson, pêche, hydrogéologie, hydrologie, lac, lacs, sous-marins, eau
[bookmark: _Toc192576991]Résumé
Ce guide de l’utilisateur détaille les spécifications des catégories de données de l’Information géospatiale de l’Ontario (IGO) suivantes : cartes bathymétriques historiques, index bathymétrique (BATHYMIX), courbes bathymétriques (BATHYML) et points bathymétriques (BATHYMP).
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[bookmark: _Toc192576993]Liste d’acronymes
IGO : Information géospatiale de l’Ontario
SIG : Système d’information géographique
GPS : Système mondial de positionnement
Lidar : détection et télémétrie par ondes lumineuses
MRN : ministère des Richesses naturelles de l’Ontario
OGF : Ontario Geospatial Feature
RDHO : Réseau de données hydrographiques de l’Ontario

[bookmark: _Toc192576994]1. Introduction
Entre 1948 et 1995, le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRN) a recueilli des données bathymétriques pour plus de 11 000 lacs de la province.
Les cartes bathymétriques historiques ont été créées à l’aide de méthodes simples pour déterminer la profondeur des lacs et n’étaient destinées qu’à la gestion des ressources. Très peu d’efforts ont été déployés pour trouver les hauts-fonds et les autres dangers lors de la création de ces cartes bathymétriques. Depuis que le recueil des données, des événements construits et naturels ont pu entraîner l’inexactitude des renseignements sur la profondeur.
Dans bien des cas, ces cartes représentent toujours la seule source de données bathymétriques faisant autorité pour les lacs de l’Ontario. Ces cartes sont en cours de conversion en données numériques de courbe du SIG qui se trouvent dans la catégorie de données Courbe bathymétriques. La catégorie de données Index bathymétrique permet de savoir s’il existe une carte historique et si des courbes vectorielles du SIG ont été créées.
Des données bathymétriques plus récentes ont été recueillies à l’aide d’un sonar et de la technologie du système mondial de positionnement (GPS). Cette technique moderne crée des points de profondeur du lac (profondeurs ponctuelles) plutôt que des courbes. Ces données ponctuelles sont stockées dans la catégorie de données Point bathymétrique.
Les données peuvent être utilisées pour le suivi des poissons et d’autres applications écologiques, pour l’établissement de bilans hydriques à l’échelle des bassins versants, pour la modélisation du cycle hydrologique, pour la modélisation des changements climatiques et pour le grand public.
Les cartes et données bathymétriques ne doivent pas être utilisées à des fins de navigation. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Information géospatiale de l’Ontario (https://www.ontario.ca/fr/page/information-geospatiale-de-lontario).
[bookmark: _Toc192576995]2. Objectifs
Ce guide est destiné aux utilisateurs ayant un intérêt général pour les catégories de données géospatiales bathymétriques. Le document décrit l’étendue et le contexte des renseignements recueillis pour les catégories de données.
[bookmark: _Toc192576996]3. Cartes bathymétriques historiques
Les cartes papier historiques ou Mylar ont été numérisées en fichiers numériques. Des fichiers numériques seront ajoutés à cet ensemble de données si des cartes supplémentaires sont offertes. Une carte-index est accessible avec des liens pour télécharger les cartes bathymétriques individuelles. Les fichiers numériques ont aussi été regroupés par région en plusieurs fichiers compressés (.zip) à télécharger. Veuillez consulter le dossier officiel des métadonnées géospatiales des Cartes bathymétriques historiques (https://geohub-fr.lio.gov.on.ca/datasets/14e41e412da747b68f76e73d8780c1f7_0/explore) sur le CarrefourGéo Ontario pour la carte et les liens de téléchargement. Cliquez sur « Afficher les détails complets » pour obtenir une carte des régions à télécharger, un tableau de recherche des noms de lacs et pour télécharger les dossiers de données.
[bookmark: _Toc192576997]4. Catégories de données : bathymétrie
La catégorie d’informations bathymétriques est composée de trois catégories de données fondées sur la bathymétrie.
[bookmark: _Toc192576998]4.1 Index bathymétrique (BATHYMIX)
L’index bathymétrique contient des polygones représentant les limites de tous les lacs dont la bathymétrie est renseignée dans les catégories de données Courbes et Points bathymétriques ou dans une carte bathymétrique historique. Les polygones sont accompagnés d’un nombre limité de métadonnées propres à chaque lac, telles que l’année de levé, la méthode de levé et l’échelle de la carte originale. Les polygones ont été copiés à partir des plans d’eau du RDHO, mais ne représentent pas nécessairement l’étendue réelle de la cartographie bathymétrique dans un lac donné (la cartographie bathymétrique peut être plus grande ou plus petite que l’étendue des polygones).
[bookmark: _Toc192576999]4.2 Courbe bathymétrique (BATHYML)
La courbe bathymétrique contient des courbes de profondeur constante appelées courbes isobathes ou isobares. Les courbes isobathes sont utilisées pour représenter le relief du terrain sous la surface de l’eau.
Les données utilisées pour obtenir les courbes isobathes sont toujours des profondeurs ponctuelles, mais la densité et la précision positionnelle de ces profondeurs ponctuelles varient en fonction du style et des paramètres du levé. Avant que les données GPS ne soient accessibles, les profondeurs ponctuelles étaient déterminées par des transects en ligne droite à travers un plan d’eau, qui étaient ensuite tracés sur une carte. Le fait que cette méthode prenne beaucoup de temps a limité le nombre de transects effectués. Aujourd’hui, la collecte de données GPS n’est pas limitée aux transects et, par conséquent, les relevés de profondeur ponctuelle sont susceptibles d’être beaucoup plus denses, avec une plus grande précision de lignes horizontale et verticale.
Les courbes isobathes ont été calculées de deux façons :
Interprétation visuelle et dessin à la main selon le transect du plan d’eau.
Interpolation à l’aide de processus du SIG tels que le krigeage ou Voisin naturel.
La précision verticale des données varie considérablement en fonction de la densité de la profondeur ponctuelle recueillie pour chaque lac. La précision horizontale varie également beaucoup pour les anciennes collectes fondées sur des transects, mais elle est de l’ordre de 5 mètres pour les collectes fondées sur le GPS.
[bookmark: _Toc192577000]4.3 Point bathymétrique (BATHYMP)
Les points bathymétriques indiquent la mesure de la profondeur de l’eau à différents endroits d’un plan d’eau et sont souvent appelés profondeurs ponctuelles.
Ces données ont principalement été collectées à l’aide d’un appareil de mesure de la profondeur, tel qu’un échosondeur, en combinaison avec un GPS pour le cadrage horizontal. Toutefois, d’autres méthodes d’étude telles que l’identification, la détection et la télémétrie par laser (LIDAR) bathymétrique peuvent être utilisées pour mesurer les profondeurs. Voir Index bathymétrique pour la méthode de levé utilisée dans chaque plan d’eau.
Les points sont la source de toutes les données bathymétriques et doivent être utilisés (lorsqu’ils sont accessibles) pour la création de produits dérivés bathymétriques tels que les rasters, les réseaux triangulés irréguliers (TIN) et les courbes isobathes. Les densités de points varient d’un plan d’eau à l’autre et au sein d’un même plan d’eau, en fonction des paramètres ou du levé.
1.1.1. 
[bookmark: _Toc192577001]5. Description des données
Le tableau ou les tableaux des principaux domaines d’activité de ce modèle se retrouvent ci-dessous. Les tableaux de recherche associée seront énumérés dans l’annexe A du présent document et sont associés à un lien hypertexte lorsqu’il y est fait référence dans la présente section.
[bookmark: _Toc192577002]5.1 BATHYMETRY_INDEX _FT
Un indice spatial (polygone) identifiant les plans d’eau de l’Ontario pour lesquels des données bathymétriques sont accessibles par le biais d’Information géospatiale de l’Ontario.
	Colonne du nom
	Colonne du type
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	OGF_ID
	NUMBER(13)
	Oui
	OGF_ID
	Identifiant (ID) généré par le système Ontario Geospatial Feature (OGF), unique pour l’application.

	PROJECT_NAME
	VARCHAR2(100)
	Non
	PROJ_NAME
	Le nom du projet de bathymétrie.

	WBY_LID
	VARCHAR2(13)
	Oui
	WBY_ID
	Une référence à l’ID du plan d’eau trouvé dans la section de renseignements uniques sur l’emplacement des plans d’eau de l’Ontario. L’identifiant du plan d’eau est un identifiant unique (ZZ-EEEE-NNNNN) fondé sur la grille de Mercator transverse universelle.

	SURVEY_YEAR
	NUMBER(4)
	Non
	SURVEY_YR
	L’année où le dernier levé bathymétrique du lac a été effectué.

	SCALE_TEXT
	VARCHAR2(30)
	Non
	SCALE_TEXT
	Le texte de l’échelle originale de la carte bathymétrique source. Par exemple, 8 pouces = 1,6 km (1 mile).

	SURVEY_METHOD
	VARCHAR2(8)
	Oui
	SURV_MTHD
	La méthode utilisée pour recueillir les renseignements bathymétriques.
VALEURS VALIDES : 
GPS
Transect
Other

	BATHYMETRY_LINE_IND
	VARCHAR2(3)
	Oui
	LINE_IND
	Indique si les données bathymétriques sont accessibles sous forme de courbe interpolée.
VALEURS VALIDES : 
Yes
No
PAR DÉFAUT: 'No'

	BATHYMETRY_POINT_IND
	VARCHAR2(3)
	Oui
	POINT_IND
	Indique si les données bathymétriques sont accessibles sous forme de points.
VALEURS VALIDES : 
Yes
No
PAR DÉFAUT : 'No'

	HISTORIC_MAP_IND
	VARCHAR2(3)
	Oui
	MAP_IND
	Indique si une carte bathymétrique historique numérisée est accessible.
VALEURS VALIDES :
Yes
No
PAR DÉFAUT : 'No'

	GEOMETRY_UPDATE_DATETIME
	DATE
	Non
	GEO_UPT_DT
	Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création de l’enregistrement dans la base de données.

	SYSTEM_DATETIME
	DATE
	Oui
	SYS_DATE
	Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification.
PAR DÉFAUT : SYSDATE

	SHAPE
	SDO_GEOMETRY
	Non
	SHAPE
	Spatial Data Option (SDO ou option de données spatiales) – Geometry object.


[bookmark: _Toc192577003]5.2 BATHYMETRY_LINE _FT
Ligne continue formée de sommets indiquant la même mesure de la profondeur de l’eau à divers endroits d’un plan d’eau. La courbe bathymétrique est utilisée pour décrire le relief du terrain sous la surface de l’eau.
	Colonne du nom
	Colonne du type
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	OGF_ID
	NUMBER(13)
	Oui
	OGF_ID
	Identifiant numérique provincial unique attribué à chaque objet.

	DEPTH
	NUMBER(6,1)
	Oui
	DEPTH
	L’étendue vers le bas à partir de la surface, mesurée en mètres (m).

	SURVEY_METHOD
	VARCHAR2(8)
	Non
	SURV_METH
	La méthode utilisée pour recueillir les renseignements bathymétriques.
VALEURS VALIDES : 
GPS
Transect
Other

	SURVEY_DATE
	DATE
	Non
	SURV_DATE
	La date à laquelle le levé a été réalisé.

	CREATION_METHODOLOGY
	VARCHAR2(25)
	Non
	METHODOL
	La méthode utilisée pour générer les courbes représentant la profondeur. Par exemple, les courbes bathymétriques peuvent être tirées d’une carte papier originale ou provenir du SIG.
VALEURS VALIDES : 
Hand Digitized
GIS Derived
Other

	LOCATION_ACCURACY
	VARCHAR2(25)
	Oui
	ACCURACY
	Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure dans la base de données par rapport à sa valeur réelle sur le terrain.
Valeurs valides : Voir le tableau de correspondance LISTE_DE_PRÉCISION_DE_LIEU en annexe.

	GEOMETRY_UPDATE_DATETIME
	DATE
	Non
	GEO_UPT_DT
	Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.

	SYSTEM_DATETIME
	DATE
	Oui
	SYS_DATE
	Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification.
PAR DÉFAUT : SYSDATE

	SHAPE
	SDO_GEOMETRY
	Non
	SHAPE
	Attribut de géométrie.


[bookmark: _Toc192577004]5.3 BATHYMETRY_POINT_FT
Points indiquant la mesure de la profondeur de l’eau à divers endroits d’un plan d’eau.
	Colonne du nom
	Colonne du type
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	OGF_ID
	NUMBER(13)
	Oui
	OGF_ID
	Identifiant numérique provincial unique attribué à chaque objet.

	DEPTH
	NUMBER(6,1)
	Oui
	DEPTH
	L’étendue vers le bas à partir de la surface, mesurée en mètres (m).

	SURVEY_METHOD
	VARCHAR2(8)
	Non
	SURV_METH
	La méthode utilisée pour recueillir les renseignements bathymétriques.
VALEURS VALIDES : 
GPS
Transect
Other

	DIFF_CORRECTION_METHOD
	VARCHAR2(15)
	Oui
	DIFF_CORR
	La méthode de correction différentielle appliquée à la position GPS. Les options possibles sont les suivantes : WAAS (système de renforcement à couverture étendue), Système de corrections GPS différentielles pan-canadien, post-traitement, non corrigé
VALEURS VALIDES : 
CDGPS
WAAS
Post Processed
Not Corrected

	DATA_COLLECTOR
	VARCHAR2(50)
	Oui
	COLLECTOR
	L’organisation qui a recueilli les données.
Valeurs valides :
MNR District
CA
FAU
Ontario Parks

	COLLECTION_DATE
	DATE
	Oui
	COLL_DATE
	La date à laquelle les données ont été recueillies.

	BENCHMARK_WATER_LEVEL
	NUMBER(6,1)
	Non
	BENCH_LEV
	Le niveau de l’eau enregistré au point de référence local, mesuré en mètres (m).

	BENCHMARK_DESCR
	VARCHAR2(30)
	Non
	BENCHMARK
	La description de l’emplacement de la référence locale.

	LOCATION_ACCURACY
	VARCHAR2(25)
	Oui
	ACCURACY
	Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure dans la base de données par rapport à sa valeur réelle sur le terrain.
Valeurs valides : Voir le tableau LISTE_DE_PRÉCISION_DE_LIEU de correspondance en annexe.

	GEOMETRY_UPDATE_DATETIME
	DATE
	Non
	GEO_UPT_DT
	Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.

	SYSTEM_DATETIME
	DATE
	Oui
	SYS_DATE
	Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification.
PAR DÉFAUT : SYSDATE

	SHAPE
	SDO_GEOMETRY
	Non
	SHAPE
	Attribut de géométrie.




[bookmark: _Toc192577005]6. Liens vers des renseignements complémentaires
[bookmark: _Hlk31182542]CarrefourGéo Ontario Enregistrement de métadonnées pour les cartes bathymétriques historiques (https://geohub-fr.lio.gov.on.ca/search?q=bathym%C3%A9trie&tags=water%2Ceau)
CarrefourGéo Ontario Enregistrement de métadonnées pour l’index bathymétrique (https://geohub-fr.lio.gov.on.ca/datasets/db24603e954742eaad497d255a3eb5b8_31/explore)
CarrefourGéo Ontario Enregistrement de métadonnées pour la courbe bathymétrique (https://geohub-fr.lio.gov.on.ca/datasets/b776231e8d284c49b4435534bdb3e8ec_30/explore?location=48.505444%2C-84.732487%2C4.26)
CarrefourGéo Ontario Enregistrement de métadonnées pour les points bathymétriques (https://geohub-fr.lio.gov.on.ca/datasets/46f3838b34a645778ce52bb78011d1f7_27/explore)
La page Web Comment utiliser ON-Pêche du MRN (comprends les courbes de lacs accessibles sur la page Web Courbes bathymétriques) (https://www.ontario.ca/fr/page/comment-utiliser-peche)

[bookmark: _Toc192577006][bookmark: AppendixA][bookmark: _Toc416856718]ANNEXE A : Tables de recherche et valeurs GEO
[bookmark: _Toc409775032][bookmark: _Toc416856719][bookmark: _Toc189048711][bookmark: _Toc192577007][bookmark: LOCATION_ACCURACY_LIST]LOCATION_ACCURACY_LIST
Liste des précisions de lieux valides.
	Colonne du nom
	Colonne du type
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	LOCATION_ACCURACY
	VARCHAR2(25)
	Oui
	ACCURACY
	La précision de l’emplacement de la caractéristique à l’échelle du Programme de cartographie de base de l’Ontario. Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure par rapport à la valeur réelle.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.
Par défaut : SYSDATE

	EXPIRY_DATETIME
	DATE
	Non
	EXP_DATE
	Date ou heure à laquelle l’enregistrement a cessé d’être utilisé.


[bookmark: _Toc416856720]Liste de précision de lieu – Valeurs autorisées
	LOCATION_ACCURACY
	EXPIRY_DATETIME

	Not Applicable
	Not applicable

	Over 10,000 metres
	Not applicable

	Within 1 metre
	Not applicable

	Within 10 metres
	Not applicable

	Within 10,000 metres
	Not applicable

	Within 100 metres
	Not applicable

	Within 1000 metres
	Not applicable

	Within 2 metres
	Not applicable

	Within 20 metres
	Not applicable

	Within 200 metres
	Not applicable

	Within 2000 metres
	Not applicable

	Within 5 metres
	Not applicable

	Within 50 metres
	Not applicable

	Within 500 metres
	Not applicable

	Within 5000 metres
	Not applicable
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