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[bookmark: _Hlk36732850]Formulaire de commande d’imagerie numérique

La commande et la livraison de fichiers d’imagerie numérique en libre accès et achetés nécessitent de remplir ce formulaire. Le Service de cartographie Web (SCW) - imagerie en données ouvertes sera disponible pour la plupart des orthophotographies acquises avant 2018. Veuillez consulter la page Programme d’imagerie de l’Ontario – CarrefourGéo pour connaître la disponibilité actuelle et obtenir des renseignements sur l’accès à ce service de cartographie Web. 

Date:  Cliquez ou appuyez pour saisir une date.		
 
	Informations de contact

	*Nom:
	

	*Organisation
	

	*Courriel:
	

	*Téléphone:
	

	*Adresse:
	




[bookmark: _Hlk36732864]Information sur les terres de l’Ontario 
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
300, rue Water 
2e étage, tour Nord 
Peterborough ON 
K9J 8M5 

Téléphone: (705) 772-5891 www.ontario.ca\LIO  

Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire sont nécessaires pour la prestation du programme d’imagerie numérique d’Information sur les terres de l’Ontario et seront utilisés afin de traiter la commande et répondre aux questions éventuelles qui auraient été ajoutées. Ces renseignements personnels seront communiqués à Services communs de l’Ontario, ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs dans le cadre d’une entente de niveau de service aux fins du traitement et de la perception des revenus. Si vous avez des questions au sujet de la collecte ou de l’utilisation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer par courriel avec le Service de soutien d’ITO à l’adresse : geospatial@ontario.ca, ou par téléphone au: 705 772-5891. 
☐ Je suis âgé de 16 ans ou plus.

Comment commander de l’imagerie numérique:
1. Précisez si vous êtes membre de l’un des groupes admissibles à un tarif préférentiel.

1. Choisissez l’acquisition et le produit que vous souhaitez commander à la section Renseignements sur la commande. Créez une liste ou un fichier de formes composé des vignettes dont vous avez besoin à l’aide des index de produits figurant à l’Annexe A. Il est possible de commander des pavés d’image entiers uniquement; les pavés partiels ne sont pas en vente.

2. Choisissez le ou les modes de livraison.

1. Indiquez le mode de paiement. 

4. Envoyez le formulaire dûment rempli et la liste de pavés jointe à geospatial@ontario.ca. 
L’équipe responsable des commandes d’imagerie communiquera avec vous dans un à trois jours ouvrables pour confirmer votre commande. 

Dans le but d’offrir un service à la clientèle accessible, veuillez communiquer avec geospatial@ontario.ca si vous avez besoin de mesures d’adaptation, d’une aide à la communication ou de formats de substitution.

Information sur les prix:
Tous les prix sont assujettis aux taxes applicables et peuvent être modifiés sans préavis. Les ministères de l’Ontario qui participent au Programme d’imagerie d’Information sur les terres de l’Ontario (ITO) sont exemptés de frais. 

Imagerie
	





Prix
	Orthophotographie ouverte
	Orthophotographie actuelle
	Imagerie stéréoscopique

	
	




Gratuit
	Durée depuis l’acquisition
	$ par tuile
	· 200 $ pour un maximum de 50 trames d’images stéréo adjacentes (capteur d’acquisition de photos basé sur des trames)

· 200 $ par série complète (capteur d’acquisition de photos basé sur des séries)

*Les indices stéréoscopiques n’offrent pas une couverture identique. Veuillez prévoir un chevauchement de 10 % sur chaque ligne.

	
	
	Moins de 2 ans

	50 $
	

	
	
	De 2 à 3 ans

	40 $
	

	
	
	De 3 à 4 ans

	30 $
	

	
	
	De 4 à 5 ans

	20 $
	

	
	
	De 5 à 6 ans
	10 $
	



Frais de Manutention:
	Volume d'informations commandées
	Prix

	Protocole de transfert de fichier (FTP) [jusqu’à 16 Go]
	Gratuit

	Jusqu’à 500 Go
	$50

	Jusqu’à 1 To
	$100

	Chaque To supplémentaire
	$100



** Tarification spéciale: des dispositions sont offertes aux groupes suivants. Veuillez indiquer si la demande est faite au nom de:








☐Premières Nations	
☐Abonné

☐Membre du Groupe d’échange de données géospatiales en Ontario
☐FPO (Ministère participant)





	
Modalités et conditions relatives à la licence:

Données ouvertes
En acceptant des produits d’imagerie en libre accès, vous vous engagez à utiliser les données dans les limites fixées par la Licence du gouvernement ouvert.

Données achetables et restreintes
En acceptant des produits d’imagerie, vous devenez titulaire de licence et vous reconnaissez par les présentes avoir lu et compris l’Accord de licence d’imagerie numérique, et acceptez d’être lié par ses conditions.

Renseignements au sujet des commandes

Veuillez sélectionner les acquisitions et les produits que vous souhaitez commander (un seul ou plusieurs). Une liste de tuiles peut être facilement générée et exportée sous forme de valeurs séparées par des virgules (.csv) à partir de l’application Web de commande d’imagerie d’ITO pour les acquisitions de 2018 et plus récentes.

	Acquisition
	Produit
	Liste des Tuiles Incluses

	Orthophotographie en libre accès

Choose an item.

Choose an item.

	
Orthophotographie


Orthophotographie

	
Oui ☐ Non ☐

Oui ☒ Non ☐


	Données disponibles au public

Choisir un élément.

Choisir un élément.

	

Choisir un élément.	

Choisir un élément..
	
Oui ☐ Non ☐


Oui ☒ Non ☐


	Réservé aux données pour la fonction publique de l’Ontario (FPO) seulement

Choisir un élément.

	


Choisir un élément.
	
Oui ☒ Non ☐




** Pour obtenir des renseignements détaillés sur les acquisitions, les produits et les liens de chaque index, veuillez consulter l’Annexe A. 

Renseignements sur la livraison:
Vous trouverez ci-dessous les options de livraison et les coûts associés. Lorsque vous passez une commande, veuillez sélectionner le mode de livraison souhaité dans le tableau 3. La disponibilité des modes de livraison dépend du nombre de produits et de l’espace requis (Go). Le Service de soutien d’ITO confirmera le mode de livraison. 

Des lecteurs de 1 To, 2 To, 4 To et 5 To sont en vente. Le Service de soutien d’ITO sélectionnera le lecteur qui convient pour la livraison de l’imagerie et vous communiquera le coût supplémentaire.

Pour les commandes supérieures à 16 Go, veuillez prévoir un délai de 3 à 6 jours ouvrables pour le traitement de votre commande après que vous avez confirmé le devis. Pour les commandes inférieures à 16 Go, il nous faudra un jour ouvrable pour traiter votre commande une fois que vous avez confirmé le devis. 

Les lecteurs de disque dur externe prêtés doivent être retournés dans leur emballage d’origine ou dans un emballage adéquat au MRNF dans un délai de 15 jours ouvrables, sans quoi un montant sera imputé à votre compte.

	Support de livraison
	Prix
	Sélection

	Protocole de transfert de fichier (FTP) [jusqu’à 16 Go]
	Gratuit
	☐
	Clé USB (fournie par le MRNF) [jusqu’à 64 Go]
	Gratuit
	☐
	Lecteur de disque dur externe prêté (divers formats)*
	Gratuit
	☐
	Lecteur de disque dur externe (nouveau, fourni par le MRNF)
	Voir ci-dessous.
	☐
	1 To    
	60.00 $ +HST
	

	2 To 
	70.00 $ +HST
	

	4 To
	130.00 $ + HST
	

	5 To
	150.00 $ + HST
	



Renseignements sur les paiements:
Après votre acceptation du devis d’imagerie, la commande est mise à votre disposition en ligne ou expédiée sur un support. Les Services communs de l’Ontario (SCO) envoient une facture par la poste au nom et à l’adresse indiqués sur le formulaire. La facture contient des instructions de paiement précises. Les paiements peuvent être effectués par carte de crédit (VISA ou MasterCard) lorsque le montant est de 5 000 $ ou moins. Les montants supérieurs à 5 000 $ sont payables par chèque à l’ordre du ministre des Finances. Les SCO n’acceptent pas les transferts électroniques de fonds. Les dates d’échéance des paiements seront indiquées sur la facture. Les comptes en souffrance porteront intérêt à un taux déterminé par le ministre des Finances.





Annexe A: données disponibles au public – métadonnées, liens de l’index et sélection des produits d’imagerie
 
	Métadonnées de projet
	Détails des produits avec téléchargement de l’index (fichier de formes)
	Formats disponibles

	Projet d’orthophotographie du Nord-Ouest de l’Ontario (PONOO) – 2022 
	Tuiles orthorectifiées UTM Z15 - 1 x 1 km, résolution de 20cm, 8 bits, RGBNiR

Tuiles orthorectifiées UTM Z16 - 1 x 1 km, résolution de 20cm, 8 bits, RGBNiR

Données stéréoscopiques UTM Z15 - 16 bits (formats variables, veuillex consulter l’index)

Données stéréoscopiques UTM Z16 - 16 bits (formats variables, veuillex consulter l’index)

	· En format .TIFF (128 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 10 Mo/tuile)

· Lignes Stéréoscopiques – 16cm RGBNiR

	Projet d’orthophotographie du Centre de l’Ontario (POCO) – 2021 
	Tuiles orthorectifiées - 1 x 1 km, résolution de 20cm, 8 bits, RGBNiR 

Données stéréoscopiques - 16 bits (formats variables, veuillex consulter l’index)

	· En format .TIFF (128 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 10 Mo/tuile) 

· Lignes Stéréoscopiques – résolution de 16cm RGBNiR

	Projet d’orthophotographie du Sud-Ouest de l’Ontario (POSOO) – 2020 
	 Tuiles orthorectifiées - 1 x 1 km, résolution de 16cm, 8 bits, RGBNiR 

 
	· En format .TIFF (150 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 10 Mo/tuile) 

· Trames Stéréoscopiques – 12cm RGBNiR

	Projet d’acquisition d’images numériques pour l’Est (PAINE) – 2019/2020 
	 Tuiles orthorectifiées - 1 x 1 km, résolution de 16cm, 8 bits, RGBNiR 

 
	· En format .TIFF (150 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 10 Mo/tuile) 

· Trames Stéréoscopiques – 12cm RGBNiR

	Projet d’orthophotographie du Centre-Sud de l’Ontario (POCSO) – 2018 
	Tuiles orthorectifiées UTM Z17 - 1 x 1 km, résolution de 16cm, 8 bits, RGBNiR

Tuiles orthorectifiées UTM Z18 - 1 x 1 km, résolution de 16cm, 8 bits, RGBNiR

Données stéréoscopiques – Trame UltraCam – 16 bits (formats variables, veuillex consulter l’index)
	· En format .TIFF (150 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 10 Mo/tuile) 

· Trames Stéréoscopiques – 12cm RGBNiR

	Projet d’orthophotographie du Nord-Ouest de l’Ontario (PONOO) – 2017 
	Tuiles orthorectifiées UTM Z15 - 1 x 1 km, résolution de 20cm, 8 bits, RGBNiR

Tuiles orthorectifiées UTM Z16 - 1 x 1 km, résolution de 20cm, 8 bits, RGBNiR

Données stéréoscopiques UTM Z15 - Leica ADS100 base de lignes – 16 bits (formats variables, veuillex consulter l’index)

Données stéréoscopiques UTM Z16 - Leica ADS100 base de lignes – 16 bits (formats variables, veuillex consulter l’index)

	· En format .TIFF (128 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 7,5 Mo/tuile)

· Lignes Stéréoscopiques – 20cm RGBNiR

	Projet d’orthophotographie du Centre de l’Ontario (POCO) – 2016 
	Tuiles orthorectifiées - 1 x 1 km, résolution de 20cm, 8 bits, RGBNiR 

Données stéréoscopiques - Leica ADS100 base de lignes – 16 bits (formats variables, veuillex consulter l’index)

	· En format .TIFF (128 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 7,1 Mo/tuile) 

· Lignes Stéréoscopiques – résolution de 20cm RGBNiR

	Projet d’orthophotographie du Sud-Ouest de l’Ontario (POSOO) – 2015 
	 Tuiles orthorectifiées - 1 x 1 km, résolution de 20 cm, 8 bits, RGBNiR 

 Données stéréoscopiques - Leica ADS100 base de lignes – 16 bits (formats variables, veuillex consulter l’index)

	· En format .TIFF (128 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 3,4 Mo/tuile) 

· Lignes Stéréoscopiques –  résolution de 20cm RGBNiR

	Projet d’orthophotographie d’Algonquin – 2015 
	Tuiles orthorectifiées - 1 x 1 km, résolution de 20cm, 8 bits, RGBNiR 

Données stéréoscopiques - Leica ADS100 base de lignes – 16 bits (formats variables, veuillex consulter l’index)

	· En format .TIFF (128 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 6,8 Mo/tuile) 

· Lignes Stéréoscopiques – résolution de 20cm RGBNiR

	Projet d’acquisition d’images numériques pour l’Est (PAINE) – 2014 
	 Tuiles orthorectifiées - 1 x 1 km, résolution de 20cm, 8 bits, RGBNiR 

 Données stéréoscopiques - Leica ADS100 base de lignes – 16 bits (formats variables, veuillex consulter l’index)
	· En format .TIFF (95 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 4,7 Mo/tuile) 

· Lignes Stéréoscopiques – résolution de 20cm, RGBNiR

	Centre-Sud de l’Ontario (POCSO) – 2013 
	 Tuiles orthorectifiées UTM Z17 - 1 x 1 km, résolution de 20 cm, 8 bits, RGBNiR

Tuiles orthorectifiées UTM Z18 - 1 x 1 km, résolution de 20 cm, 8 bits, RGBNiR

Données stéréoscopiques UTM Z17 - Leica ADS80 base de lignes – 16 bits (formats variables, veuillex consulter l’index)

Données stéréoscopiques UTM Z18 - Leica ADS80 base de lignes – 16 bits (formats variables, veuillex consulter l’index)
	· En format .TIFF (100 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 4 Mo/tuile) 

· [bookmark: _Hlk42178594]Lignes Stéréoscopiques – résolution de 20cm, RGBNiR

	Projet d’orthophotographie pour l’Inventaire des ressources forestières – 2007-2011
	Tuiles orthorectifiées - 5km x 5km, résolution de 40cm, 8 bits, NRGB
	· En format .TIFF (596,24 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 40 Mo/tuile) 

	
	Index d’imagerie stéréoscopique NRGB - résolution de 40cm (formats variables)

Index d’imagerie stéréoscopique PAN - résolution de 20cm (formats variables) 
	· Lignes Stéréoscopiques (L1) – résolution de 40cm NRGB 

· Lignes Stéréoscopiques (L1) – résolution de 20cm PAN

	Projet d’orthophotographie du Sud-Ouest de l’Ontario (POSOO) – 2010
	Tuiles orthorectifiées - 1 x 1 km, pansharpened résolution de 20cm, 8 bits, RGBI

Données stéréoscopiques - trame (formats variables, veuillex consulter l’index)

	· En format .TIFF (95 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 5 Mo/tuile) 

· Trames Stéréoscopiques – RGBI, 40cm

· Stereo Frames – PAN, 20cm

	Projet d’acquisition d’images numériques pour l’Est (PAINE) – 2008 
	Tuiles orthorectifiées, 1 x 1 km, résolution de 20cm, 8 bits, RGB
	· En format .TIFF (75 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 3,75 Mo/tuile)  

	Projet d’orthophotographie de Simcoe, Muskoka et Dufferin – 2008
	Tuiles orthorectifiées - 1 x 1 km, résolution de 30cm, 8 bits, RGB
	· En format .TIFF (32 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 0,7 Mo/tuile)  

	Projet d’orthophotographie du Sud-Ouest de l’Ontario (POSOO) – 2006  
	
Tuiles orthorectifiées, 1 x 1 km, résolution de 30cm, 8 bits, RGB

	· En format .TIFF (31 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 1,5 Mo/tuile)

	Projet d’orthophotographie de la région du grand Toronto (RGT) – 2002
	
Tuiles orthorectifiées - 1 x 2 km, résolution de 20cm à 50cm, 8 bits, RGB

	· En format .TIFF (environ 11MB à 72 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 0,2 Mo to 1,4 Mo/tuile)

	Projet d’orthophotographie de la région du grand Toronto (RGT) – 1999 
	Tuiles orthorectifiées - environ 3 x 2 km, résolution de 50cm, 8 bits, RGB
	· En format .TIFF (77 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé 
·            (environ 1,7 Mo/tuile)

	Projet d’orthophotographie de la région du grand Toronto (RGT) – 1995
	Tuiles orthorectifiées - environ 5 x 2,8 km, résolution de 100cm, 8 bits, RGB
	· En format .TIFF (40 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 1 Mo/tuile)

	Projet de photographie aérienne en infrarouge et en couleurs du Sud de l’Ontario – 1994-2002
	Non géoréférencé, 2,5 x 2,5 km, résolution de 40 cm, 16 bits, NRG
	· En format JPEG2000 (53 Mo/tuile)






Réservé à la FPO seulement – métadonnées, liens de l’index et sélection des produits d’imagerie

	Métadonnées de projet
	Index spatial
	Formats disponibles

	Projet d’orthophotographie de la région du grand Toronto (RGT) – 2005
	Tuiles orthorectifiées – 1 x 1 km, résolution de 20cm, 8 bits, RGB
	· En format .TIFF (environ 72 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 3,8 Mo/tuile) 

	Projet d’orthophotographie de la région du grand Toronto (RGT) – 2007 
	Tuiles orthorectifiées – 1 x 1 km, résolution de 15 à 20cm, 8 bits, RGB
	· En format .TIFF (environ 72 à 128 Mo/tuile) 

· En format .TIFF compressé (environ 1,6 to 3,2 Mo/tuile)

	Projet d’orthophotographie de la région du grand Toronto (RGT) – 2008 
	Tuiles orthorectifiées – 1 x 1 km, résolution de 10 à 20cm, 8 bits, RGB
	· En format .TIFF (environ 72 à 286 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 1,6 to 4,5 Mo/tuile) 

	Projet d’orthophotographie de la région du grand Toronto (RGT) – 2009 
	Tuiles orthorectifiées – 1 x 1 km, résolution de 10 à 20cm, 8 bits, RGB
	· En format .TIFF (environ 72 à 287 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 1,4 à 4,5 Mo/tuile)

	Projet d’orthophotographie de Kingston – 2011 
	Tuiles orthorectifiées – 1 x 1 km, résolution de 20 cm, 8 bits, RGB
	· En format .TIFF (environ 71 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 1,1 Mo/tuile)

	Projet d’orthophotographie de la région de Peel – 2011
	Tuiles orthorectifiées – 1 x 1 km, résolution de 15cm, 8 bits, RGB
	· En format .TIFF (environ 128 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 2,6 Mo/tuile)

	Projet d’orthophotographie de la région de York – 2011
	Tuiles orthorectifiées – 1 x 1 km, résolution de 15cm, 8 bits, RGB
	· En format .TIFF (environ 128 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 3,4 Mo/tuile)

	Projet d’orthophotographie de la région du grand Toronto (RGT) – 2013 
	Tuiles orthorectifiées – 1 x 1 km, résolution de 20cm, 8 bits, RGB
	· En format .TIFF (96 Mo/tuile)

· En format .TIFF compressé (environ 5,4 Mo/tuile)


[bookmark: _Hlk42086218]Autres ressources d’imagerie gouvernementales

	Source/Link
	Link Information

	CarrefourGéo Ontario
	Pour obtenir des données géospatiales de l’Ontario faisant autorité, consultez CarrefourGéo Ontario. On y trouve des renseignements descriptifs concernant les caractéristiques, la qualité et le contexte des données.

	Archives publiques de l’Ontario 
	Les Archives publiques de l’Ontario recueillent, gèrent et préservent les documents importants de l’Ontario et favorisent l’accès public au patrimoine documentaire de l’Ontario.

	Resources naturelles Canada
	Le Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre (CCCOT) est le centre d’excellence du gouvernement du Canada pour la géomatique, la cartographie et les observations de la Terre.

	Earth Explorer de l’USGS
	Interrogez la base de données et commandez des images satellite, des photographies aériennes et des produits cartographiques de l’U.S. Geological Survey.

	GloVis de l’USGS
	L’USGS Global Visualization Viewer (GloVis) est un outil de recherche et de commande en ligne qui permet d’obtenir des données satellite sélectionnées.

	National Oceanic and Atmospheric Administration (CLASS)
	CLASS est la première installation en ligne de la NOAA pour la distribution des données du satellite environnemental opérationnel en orbite polaire (POES) de la NOAA et du Département américain de la Défense (DoD), des données du satellite environnemental opérationnel géostationnaire (GOES) de la NOAA et des données dérivées.

	Centre de données de la National Aeronautics and Space Administration (NASA)
	Le centre de données de la NASA comprend une série de satellites, une composante scientifique et un système de données.

	Centre d’accès ouvert Copernicus de l’Agence spatiale européenne
	Le Centre d’accès ouvert Copernicus (qui s’appelait autrefois le Centre de données scientifiques Sentinels) offre un accès complet, gratuit et ouvert aux produits d’utilisateur des satellites Sentinel-1, Sentinel-2 et Sentinel-3, à commencer par l’Examen de mise en service en orbite (IOCR).
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