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Ce guide de l’utilisateur décrit les spécifications de la catégorie de données Information géospatiale de l’Ontario (IGO) du Réseau de données hydrographiques de l’Ontario (RDHO). Le RDHO est composé de 6 catégories de données provinciales et de 21 catégories de données cartographiques à petite échelle.  Les 6 catégories de données provinciales du RDHO, qui ont leur propre enregistrement de métadonnées, sont les suivantes :
•	RDHO – Plans d’eau
•	RDHO – Cours d’eau
•	RDHO – Littoral
•	RDHO – Élément hydrographique  
•	RDHO – Élément hydrographique linéaire
•	RDHO – Élément hydrographique polygonal 
Les produits cartographiques à petite échelle du RDHO se composent de trois catégories de données distinctes (Plans d’eau, Cours d’eau et Littoral) et de trois enregistrements de métadonnées correspondants pour chacune des sept échelles suivantes :
•	1:100 000 (100 000)
•	1:200 000 (200 000)
•	1:500 000 (500 000)
•	1:1 000 000 (1M)
•	1:2 000 000 (2M)
•	1:5 000 000 (5M)
•	1:10 000 000 (10M)
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[bookmark: _Toc192247326]1. Introduction
Le guide de l’utilisateur du Réseau de données hydrographiques de l’Ontario (RDHO) présente une vue d’ensemble de toutes les catégories de données du RDHO et souligne les détails que les utilisateurs de données hydrographiques doivent connaître. Les données hydrographiques sont définies comme des renseignements sur les eaux de surface, y compris les lacs, les rivières, les ruisseaux, les barrières et les obstacles. Les données du RDHO sont transmises par Information géospatiale de l’Ontario (IGO). Le RDHO est continuellement mis à jour.
Le RDHO est un produit de données provinciales qui est mis à jour conformément à une spécification pour la saisie des éléments.  La saisie des éléments s’améliore au fur et à mesure que des données sources améliorées sont ajoutées au RDHO et que la mise à jour ainsi que la précision du RDHO s’améliorent.  De nombreuses zones qui étaient à l’origine saisies à partir de sources à l’échelle 1:20 000 ou 1:50 000 sont maintenant représentées avec des critères de dimension équivalents à 1:10 000, ou mieux.
Le RDHO se compose des six catégories de données suivantes :
RDHO – Cours d’eau : éléments linéaires représentant des plans d’eau de surface en mouvement (naturels ou artificiels).
RDHO – Plans d’eau : éléments polygonaux représentant des plans d’eau de surface (naturels ou artificiels).
RDHO – Littoral : lignes représentant les rivages des plans d’eau. Le littoral est dérivé des données du RDHO – Plans d’eau.
RDHO – Élément hydrographique : éléments hydrographiques (naturels ou artificiels) présents sur les plans d’eau ou les cours d’eau qui peuvent présenter des dangers ou des obstacles au débit d’eau ou à la navigation.
RDHO – Élément hydrographique linéaire : éléments linéaires (naturels ou artificiels) présents sur les plans d’eau ou les cours d’eau et qui peuvent présenter des dangers ou des obstacles au débit d’eau ou à la navigation.
RDHO – Élément hydrographique polygonal : éléments polygonaux (naturels ou artificiels) présents sur les plans d’eau ou les cours d’eau qui peuvent présenter des dangers ou des obstacles au débit d’eau ou à la navigation.
Les données du RDHO sont fournies à Ressources naturelles Canada (RNCan) pour être incorporées au Réseau hydro national (RHN). Les spécifications du RHN diffèrent de celles du RDHO et, par conséquent, la géométrie et les attributs du RHN peuvent différer de ceux du RDHO.
Les noms géographiques figurant sur les données du RHN affichées dans Géogratis pour l’Ontario proviennent de la Base de données toponymiques du Canada (BDTC). Par conséquent, les noms géographiques du produit du RHN pour l’Ontario peuvent différer des noms géographiques de l’Ontario (Toponymes Ontario ou GNO).
Les noms officiels des éléments géographiques (par exemple, les lacs, les baies, les rivières, les ruisseaux, les îles, etc.) et des lieux non constitués en municipalité (par exemple, les villages, les hameaux, etc.) en Ontario, tels qu’autorisés par la Loi sur la Commission de toponymie de l’Ontario, peuvent être obtenus à partir des données de Toponymes Ontario (Toponymes Ontario ou GNO) en recherchant « Toponymes Ontario » sur CarrefourGéo Ontario.
Les couches des catégories de données du RDHO constituent la source autorisée pour la géométrie de l’eau en Ontario.
[bookmark: _Toc192247327]2. Objectifs
Ce guide est destiné aux utilisateurs ayant un intérêt général pour les catégories de données géospatiales du RDHO. Le document décrit l’étendue et le contexte des renseignements recueillis pour les catégories de données.
[bookmark: _Toc192247328]3. Catégories de données :
[bookmark: _Toc192247329][bookmark: _Hlk165445282]RDHO – Plans d’eau 
Type de plan d’eau
Attribut obligatoire. La nature d’un plan d’eau définie en fonction de sa vitesse de débit et de son utilisation. Les valeurs disponibles sont les suivantes :
Lac (Lake) (valeur par défaut) : un plan d’eau naturel, généralement plat et ouvert, qui exclut les terres humides, les îles, les rochers de surface ou d’autres dangers pour le débit d’eau ou la navigation.
Rivière (River) : un plan d’eau naturel, généralement plus étroit qu’un lac, dans lequel l’eau peut s’écouler.
Canal (Canal) : cours d’eau artificiel servant de voie navigable ou à canaliser l’eau.
Réservoir (Reservoir) : plan d’eau entièrement ou partiellement artificiel destiné à stocker ou à réguler et à contrôler l’eau.
Lac de kettle (Kettle Lake) : lac peu profond, rempli de sédiments, formé par le retrait des glaciers ou l’écoulement des eaux de crue.
Étang (Pond) : plan d’eau stagnante, généralement plus petit qu’un lac.  Ce type d’élément est utilisé pour différencier les éléments non fauniques des lacs, y compris les étangs d’irrigation, les réservoirs, les puits de granulats inondés et les carrières.
Étang de castor (Beaver Pond) : étang créé par un barrage de castors.
Océan (Ocean) : plan d’eau côtier (baie d’Hudson et baie James).
Permanence
Indication de la permanence du plan d’eau.
Permanent (Permanent) (valeur par défaut) : un plan d’eau est considéré comme permanent s’il contient de l’eau au moins 9 mois par an.
Intermittent (Intermittent) : un plan d’eau est considéré comme intermittent s’il contient de l’eau moins de 9 mois par an.
[bookmark: _Toc192247330][bookmark: _Hlk165449876]RDHO – Cours d’eau 
Les éléments des cours d’eau (naturels ou artificiels) sont des lignes qui représentent l’emplacement de l’eau qui s’écoule. Les éléments des cours d’eau du RDHO peuvent être utilisés à des fins cartographiques ou d’analyse de réseau. Les points ci-dessous expliquent certaines options à envisager en fonction de l’utilisation des données.
Direction de l’écoulement (Flow Direction) : les lignes de cours d’eau sont orientées dans la direction dans laquelle l’eau s’écoule normalement dans le paysage. La direction est généralement régie par les changements d’élévation du sol (l’eau s’écoule vers le bas). Cependant, les barrages et d’autres structures peuvent rediriger le débit.
Les produits cartographiques symbolisent généralement les cours d’eau par des lignes bleues et ne se préoccupent pas de la direction du débit (figure 1 : a).
Pour l’analyse du réseau, la direction du débit est cruciale pour suivre le cours d’eau en amont ou en aval, les ordonner, créer des bassins versants, etc. Les lignes de cours d’eau peuvent être symbolisées par des lignes avec des flèches pour indiquer la direction du débit d’eau (figure 1 : b).
[image: Image montrant la différence entre une ligne simple et la symbologie de la direction du débit d’eau.]
[bookmark: Figure1_WatercourseLineSymbology][bookmark: _Toc431218507][bookmark: _Toc192247399]Figure 1 : exemples de symbologie de lignes de cours d’eau.
Connectivité (Connectivity) : la connectivité est cruciale pour l’analyse des réseaux. Les cours d’eau qui entrent et sortent des plans d’eau sont reliés par des lignes d’écoulement virtuelles qui se trouvent sur les polygones des plans d’eau.
Les produits cartographiques ne tiennent généralement pas compte des lignes d’écoulement virtuelles, de sorte qu’elles ne sont pas affichées dans les plans d’eau (figure 2 : a). La ligne d’écoulement virtuelle peut également être symbolisée par une ligne en pointillés ou une couleur différente (figure 2 : b).
[image: Les lignes d’écoulement peuvent être omises ou affichées dans le produit final.]
[bookmark: Figure2_VirtualFlowLineSymbology][bookmark: _Toc431218508][bookmark: _Toc192247400]Figure 2 : symbologie de la ligne d’écoulement virtuelle.

[bookmark: _Toc429733517]Type de cours d’eau
Les cours d’eau sont des éléments linéaires (naturels ou artificiels) qui peuvent être définis comme de l’eau qui s’écoule dans un canal avec des lits ou des berges et qui se déverse généralement dans un autre cours d’eau ou un autre plan d’eau. Un cours d’eau numérisé peut également être virtuel, ce qui permet de déduire le débit d’eau dans un plan d’eau ou de déduire le débit d’eau sur un terrain où il n’y a pas de canal défini.
Ruisseau (Stream) (par défaut) : un plan d’eau naturel (tel qu’une rivière ou un ruisseau) à travers lequel l’eau s’écoule.
Fossé (Ditch) : petit canal ouvert construit dans le but d’acheminer de l’eau.  Des conduits ouverts, des drains construits, des canaux d’irrigation, des aqueducs, des collecteurs de pression, des canaux et des écluses sont inclus. 
Débit virtuel (Virtual Flow) : élément inféré d’un cours d’eau à l’intérieur d’un plan d’eau, nécessaire pour maintenir la continuité du débit d’eau entre les plans d’eau adjacents.  Il s’agit de lignes traversant un plan d’eau et reliant tous les plans d’eau adjacents.
Connecteur virtuel (Virtual Connector) : élément inféré d’un cours d’eau à l’extérieur d’un plan d’eau, nécessaire pour maintenir la continuité du débit d’eau entre les plans d’eau adjacents.  Il s’agit de lignes où l’on sait qu’il y a un débit, mais qui ne sont pas directement cartographiées, comme les conduits souterrains.
Direction du débit vérifiée
[bookmark: _Toc421085065]Un indicateur de la direction appropriée connue de la géométrie. Il s’agit d’un champ Yes/No dont la valeur par défaut est « No ».
Permanence
Indication de la permanence du plan d’eau.
Permanent (Permanent) : (par défaut) un cours d’eau est considéré comme permanent s’il contient de l’eau courante au moins 9 mois par an.
Intermittent (Intermittent) : un cours d’eau est considéré comme intermittent s’il contient de l’eau moins de 9 mois par an.
Remarque : Les segments de débit virtuels doivent se voir attribuer la valeur de permanence « Permanent ».
Classification des débits
L’attribut de la classification des débits est utilisé pour identifier les différents éléments d’une boucle (parfois appelée « cycle »). Une boucle est créée lorsqu’une ligne de cours d’eau diverge en deux lignes et que, plus loin en aval, elle converge à nouveau en une ligne (figure 3 : a). Les boucles peuvent se trouver à l’intérieur (avec des lignes de débit virtuelles) ou à l’extérieur des plans d’eau. Les points suivants expliquent les trois éléments d’une boucle.
Primaire (Primary) (par défaut) : toutes les lignes de cours d’eau sont initialement considérées comme primaires. Ce n’est qu’à l’intérieur d’une boucle que certaines lignes sont classées autrement.

Écart de débit (Flow Gap) : pour certains processus d’analyse de réseau, il est nécessaire de retirer un élément des boucles (pour les briser). La valeur de l’écart de débit est attribuée à la première ligne de cours d’eau sur le segment secondaire de la divergence à une distance d’au moins 43 m mesurés en ligne droite à partir de la divergence (figure 3 : c). La valeur de l’écart de débit peut également être attribuée aux débits virtuels en cas de divergence. Si l’écart de débit croise la ligne de rivage, il se poursuivra sur la terre ferme sur une distance d’au moins 43 m mesurée en ligne droite (figure 4). Au besoin, les lignes d’écart de débit peuvent être retirées avant de procéder à l’analyse du réseau.
[image: L’image met en évidence la façon dont un écart d’écoulement est utilisé pour briser une boucle dans l’écoulement de l’eau.
]
[bookmark: Figure3_FlowClassifications][bookmark: _Toc431218509][bookmark: _Toc192247401]Figure 3 : classification des débits – débit primaire et écart de débit.
[image: Exemples d’écarts d’écoulement.
]
[bookmark: _Toc192247402]Figure 4 : écart de débit virtuel et exemples d’écart de débit.
Remarque : Les tronçons de cours d’eau isolés du réseau d’écoulement peuvent former des boucles incomplètes. Ils peuvent diverger en deux ou plusieurs flux et ne pas converger à nouveau. Dans ce cas, les mêmes règles que celles expliquées précédemment s’appliquent au débit primaire et à l’écart de débit.
Cet attribut est généralement utilisé à des fins d’analyse de réseau et peut être ignoré pour la plupart des besoins cartographiques.
Secondaire (Secondary) : actuellement, il y a des segments de cours d’eau classés comme débit secondaire en aval des écarts de débit. Ceci est en cours de suppression.
[bookmark: _Toc192247331]RDHO – Littoral 
La catégorie de données RDHO – Littoral est dérivée de la catégorie de données RDHO – Plans d’eau. Elle peut être utilisée pour représenter cartographiquement la ligne où l’eau rejoint le sol.
Le littoral peut différer du contour des polygones de plans d’eau. Par exemple, un grand lac peut être divisé en plusieurs polygones, ce qui entraînerait le passage de lignes à travers le lac. Un autre exemple serait celui d’un polygone de lac adjacent à un polygone de rivière. Les contours adjacents semblent traverser l’eau (figure 4 : a).
La solution cartographique consiste à symboliser le RDHO – Littoral par un contour foncé et à laisser les contours du RDHO – Plans d’eau transparents (Figure 4 : b).
[image: Images montrant un plan d’eau du RDHO avec un contour foncé et un contour transparent.]

[bookmark: _Toc192247403]Figure 5 : exemple de symbologie du littoral illustrant les différences entre les polygones RDHO – Plans d’eau et RDHO – Littoral.
[bookmark: _Toc192247332]RDHO – Élément hydrographique (point, ligne, polygone) 
Les éléments naturels ou artificiels qui se trouvent sur les plans d’eau ou les cours d’eau et qui peuvent constituer des dangers ou des obstacles au débit d’eau ou à la navigation. Voir le tableau 1 pour plus de détails.
	Type d’élément
	Point
	Ligne
	Polygone

	Chutes (Falls)
	X
	X
	Ne s’applique pas

	Rapides (Rapids)
	X
	X
	X

	Rochers (Rocks)
	X
	Ne s’applique pas
	Ne s’applique pas

	Barrages (Dam)
	Ne s’applique pas
	X
	X

	Mur de soutènement (Hydro Wall)
	Ne s’applique pas
	X
	X

	Écluse (Lock-Gate)
	Ne s’applique pas
	X
	Ne s’applique pas

	Barrière contre la lamproie marine (Sea Lamprey Barrier)
	X
	X
	Ne s’applique pas


[bookmark: _Toc431218513][bookmark: _Toc192247412][bookmark: _Toc421085075]Tableau 1 : Types d’éléments sous forme de points, de lignes ou de polygones marqués d’un « X ».
Types d’éléments hydrographiques
Chutes (Falls) : chutes perpendiculaires ou abruptes dans un plan d’eau dans lequel l’eau s’écoule.
Rapides (Rapids) : section d’un plan d’eau à débit rapide, souvent turbulent, contenant généralement des rochers exposés.
Rocher (Rocks) : formation rocheuse ou terrestre toujours visible au-dessus de la surface de l’eau.
Barrage (Dam) : élément représentant un obstacle qui perturbe ou entrave l’écoulement des eaux de surface, à l’exclusion des barrages de castors, des passages d’eau et des ponceaux.
Mur de soutènement (Hydro Wall) : structure construite par les humains dans un plan d’eau et se prolongeant éventuellement sur le rivage ou construite le long d’un plan d’eau formant le littoral qui ne permet pas à l’eau de passer en dessous, mais qui permet à l’eau de passer autour.  Les murs de soutènement peuvent s’étendre le long d’un plan d’eau ou être contenus dans celui-ci, et peuvent inclure des quais, des piles, des jetées, des murs de tête, des épis, des écluses, des bermes ou des remblais.
Écluse (Lock-Gate) : porte d’un canal navigable utilisée pour élever ou abaisser le niveau de l’eau afin que les bateaux puissent passer d’un niveau à l’autre.
Barrière contre la lamproie marine (Sea Lamprey Barrier) : élément d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau qui constitue une barrière (électrique ou physique) à la migration de la lamproie marine.
[bookmark: _Toc192247333]RDHO – Attributs communs 
Les attributs énumérés dans cette section se retrouvent dans toutes les catégories de données du RDHO, à l’exception de la catégorie Littoral. Les attributs propres aux catégories de données sont décrits dans les sections précédentes.
ID d’OGF (OGF ID) : identifiant numérique provincial unique attribué à chaque objet.
Précision de l’emplacement (Location Accuracy) : le degré de conformité ou de proximité d’une mesure dans la base de données par rapport à sa valeur réelle sur le terrain.
Statut de vérification (Verification Status) : une indication selon laquelle un employé qualifié a vérifié l’existence de l’élément. 
Date du statut de vérification (Verification Status Date) : la date à laquelle l’unité géographique a été vérifiée/validée.
Commentaires généraux (General Comments) : un champ de 2 000 caractères pour les commentaires généraux sur l’élément.
Détail de la source (Source Detail) : un champ de 254 caractères qui contient la partie de la source relative à l’élément. Exemples : données sommaires d’une base de données, pages d’un livre ou d’un atlas, numéro de figure et page d’une publication, section d’une carte ou enregistrement dans une base de données.
Date et heure d’entrée en vigueur (Effective Date/Time) : date ou heure de création de l’enregistrement dans la base de données de l’IGO.
[bookmark: _Toc192247334]RDHO – Produits cartographiques à petite échelle 
La petite échelle du RDHO se compose de trois catégories de données distinctes (plan d’eau, cours d’eau et littoral) et de trois enregistrements de métadonnées correspondants pour chacune des sept échelles suivantes :
1:100 000 (100 000)
1:200 000 (200 000)
1:500 000 (500 000)
1:1 000 000 (1M)
1:2 000 000 (2M)
1:5 000 000 (5M)
1:10 000 000 (10M)

	Cours d’eau
	Plan d’eau
	Littoral

	OHN_100K_Watercourse
	OHN_100K_Waterbody
	OHN_100K_Shoreline

	OHN_200K_Watercourse
	OHN_200K_Waterbody
	OHN_200K_Shoreline

	OHN_500K_Watercourse
	OHN_500K_Waterbody
	OHN_500K_Shoreline

	OHN_1M_Watercourse
	OHN_1M_Waterbody
	OHN_1M_Shoreline

	OHN_2M_Watercourse
	OHN_2M_Waterbody
	OHN_2M_Shoreline

	OHN_5M_Watercourse
	OHN_5M_Waterbody
	OHN_5M_Shoreline

	OHN_10M_Watercourse
	OHN_10M_Waterbody
	OHN_10M_Shoreline


[bookmark: _Toc431218514][bookmark: _Toc192247413]Tableau 2 : liste des 21 catégories de données cartographiques à petite échelle du RDHO
Les produits RDHO à petite échelle sont destinés à soutenir les services cartographiques et les services de cartographie en ligne.  Ces données ne sont pas conçues à des fins d’analyse.  Les utilisateurs qui ont besoin de données du RDHO à des fins d’analyse doivent utiliser les catégories de données du RDHO de la spécification provinciale.
Il convient de noter que les produits cartographiques à petite échelle du RDHO contiennent des données qui s’étendent au-delà des limites de la province de l’Ontario et comprennent des données supplémentaires provenant de RNCan (pour les provinces et territoires adjacents) et du United States Geologic Service (pour certains États américains).  Pour obtenir plus de détails sur ces sources, veuillez vous référer aux fiches de métadonnées à petite échelle du RDHO.

[bookmark: _Toc192247335]4. Modèles de diagramme :
[bookmark: _Toc192247336][bookmark: _Hlk165470966]RDHO
[bookmark: _Toc192247337]RDHO – Plans d’eau 
Diagramme du modèle physique pour le RDHO – Plans d’eau (OHNWBDY [RDHO – PL-EAU])
Date d’entrée en vigueur du modèle : 14 JUIN 2012
Remarque : Lorsque cela s’applique à ce modèle :
Tables avec une extension « _LISTE » (en jaune) = table de recherche (LUT)
Des métadonnées supplémentaires au niveau de l’élément peuvent être stockées dans d’autres tables partagées.  Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous référer au diagramme des tableaux communs des catégories.
[bookmark: OLE_LINK1]Pour les dépendances et les relations entre les tables de clés, consultez l’annexe B.

[image: Diagramme du modèle physique pour le RDHO – Plans d’eau.]


[bookmark: _Toc192247338]RDHO – Cours d’eau 
Diagramme du modèle physique pour le RDHO – Cours d’eau (OHNWCRS [RDHO – CR-EAU])
Date d’entrée en vigueur du modèle : 14 JUIN 2012
Remarque : Lorsque cela s’applique à ce modèle :
Tables avec une extension « _LISTE » (en jaune) = table de recherche (LUT)
Des métadonnées supplémentaires au niveau de l’élément peuvent être stockées dans d’autres tables partagées.  Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous référer au diagramme des tableaux communs des catégories.
Pour les dépendances et les relations entre les tables de clés, consultez l’annexe B.

[image: Diagramme du modèle physique pour le RDHO – Cours d’eau.]

[bookmark: _Toc192247339]RDHO – Littoral 
Diagramme du modèle physique pour le RDHO – Littoral (OHNSLIN [RDHO – LITT])
Date d’entrée en vigueur du modèle : 14 JUIN 2012
Remarque : Lorsque cela s’applique à ce modèle :
Tables avec une extension « _LISTE » (en jaune) = table de recherche (LUT)
Des métadonnées supplémentaires au niveau de l’élément peuvent être stockées dans d’autres tables partagées.  Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous référer au diagramme des tableaux communs des catégories.

[image: Diagramme du modèle physique pour le RDHO – Littoral.]


[bookmark: _Toc192247340]RDHO – Élément hydrographique polygonal 
Diagramme du modèle physique pour le RDHO – Élément hydrographique polygonal (OHNHPOLY [RDHO – ÉPOLY])
Date d’entrée en vigueur du modèle : 14 JUIN 2012
Remarque : Lorsque cela s’applique à ce modèle :
Tables avec une extension « _LISTE » (en jaune) = table de recherche (LUT)
Des métadonnées supplémentaires au niveau de l’élément peuvent être stockées dans d’autres tables partagées.  Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous référer au diagramme des tableaux communs des catégories.
Pour les dépendances et les relations entre les tables de clés, consultez l’annexe B.

[image: Diagramme du modèle physique pour le RDHO – Élément hydrographique polygonal.]
	


[bookmark: _Toc192247341]RDHO – Élément hydrographique linéaire 
Diagramme du modèle physique pour le RDHO – Élément hydrographique linéaire (OHNHLN [RDHO – ÉLIN])
Date d’entrée en vigueur du modèle : 14 JUIN 2012
Remarque : Lorsque cela s’applique à ce modèle :
Tables avec une extension « _LISTE » (en jaune) = table de recherche (LUT)
Des métadonnées supplémentaires au niveau de l’élément peuvent être stockées dans d’autres tables partagées.  Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous référer au diagramme des tableaux communs des catégories.
Pour les dépendances et les relations entre les tables de clés, consultez l’annexe B.

[image: Diagramme du modèle physique pour le RDHO – Élément hydrographique linéaire.]


[bookmark: _Toc192247342]RDHO – Élément hydrographique
Diagramme du modèle physique pour le RDHO – Élément hydrographique (OHNHPT [RDHO – ÉHYDR])
Date d’entrée en vigueur du modèle : 14 JUIN 2012
Remarque : Lorsque cela s’applique à ce modèle :
Tables avec une extension « _LISTE » (en jaune) = table de recherche (LUT)
Des métadonnées supplémentaires au niveau de l’élément peuvent être stockées dans d’autres tables partagées.  Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous référer au diagramme des tableaux communs des catégories.
Pour les dépendances et les relations entre les tables de clés, consultez l’annexe B.

[image: Diagramme du modèle physique pour le RDHO – Élément hydrographique. ]


[bookmark: _Toc192247343]RDHO – Produits cartographiques à petite échelle 
[bookmark: _Toc192247344]RDHO – Plans d’eau à petite échelle 
Diagramme du modèle physique pour la catégorie à petite échelle du RDHO – Plans d’eau
(OHN100WB, OHN200WB, OHN500WB, OHN1MWB, OHN2MWB, OHN5MWB, OHN10MWB)
Date d’entrée en vigueur du modèle : 14 JUIN 2012
Remarque : Lorsque cela s’applique à ce modèle :
Tables avec une extension « _LISTE » (en jaune) = table de recherche (LUT)
Des métadonnées supplémentaires au niveau de l’élément peuvent être stockées dans d’autres tables partagées.  Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous référer au diagramme des tableaux communs des catégories.
Pour les dépendances et les relations entre les tables de clés, consultez l’annexe B.


[image: Diagramme du modèle physique pour la catégorie à petite échelle du RDHO – Plans d’eau.]
[bookmark: _Toc192247346]RDHO – Littoral à petite échelle 
Diagramme du modèle physique pour la catégorie à petite échelle du RDHO – littoral
(OHN100SL, OHN200SL, OHN500SL, OHN1MSL, OHN2MSL, OHN5MSL, OHN10MSL)
Date d’entrée en vigueur du modèle : 14 JUIN 2012
Remarque : Lorsque cela s’applique à ce modèle :
Tables avec une extension « _LISTE » (en jaune) = table de recherche (LUT)
Des métadonnées supplémentaires au niveau de l’élément peuvent être stockées dans d’autres tables partagées.  Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous référer au diagramme des tableaux communs des catégories.
Pour les dépendances et les relations entre les tables de clés, consultez l’annexe B.

[image: Diagramme du modèle physique pour la catégorie à petite échelle du RDHO – littoral.]

[bookmark: _Toc192247347]5. Description des données
Le tableau ou les tableaux des principaux domaines d’activité de ce modèle se retrouvent ci-dessous.  Les tableaux de recherche associée seront énumérés dans l’annexe A du présent document et sont associés à un lien hypertexte lorsqu’il y est fait référence dans la présente section.
[bookmark: _Toc192247348]RDHO
[bookmark: _Toc192247349]RDHO – Plans d’eau
[bookmark: _Toc40364522]OHN_WATERBODY_FT
Les plans d’eau sont des éléments polygonaux (naturels et artificiels) qui décrivent diverses réalisations d’eau de surface.
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	OGF_ID
	NUMBER(13)
	Oui
	OGF_ID
	Identifiant généré par le système, unique au niveau de l’application.

	WATERBODY_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	WBDY_TYPE
	La nature d’un plan d’eau définie en fonction de sa vitesse de débit et de son utilisation.
Défaut = Lake

	OFFICIAL_NAME_LABEL
	VARCHAR2(100)
	Non
	OFF_NAME
	Ce champ est une concaténation des champs « Official Name » et « Alternate Name » de l’étendue de la dénomination géographique.

	GEL_NAME_IDENT
	VARCHAR2(32)
	Non
	GEL_IDENT
	Identifiant alphanumérique unique, d’une longueur de 32 caractères, utilisé pour distinguer un objet.

	PERMANENCY
	VARCHAR2(20)
	Oui
	PERMANENCY
	Indication de la permanence d’un plan d’eau.
Défaut = Permanent
Permanent : les éléments relatifs au caractère permanent du plan d’eau sont présents pendant au moins 9 mois par an.
Intermittent : les éléments relatifs au caractère intermittent du plan d’eau sont présents pendant moins de 9 mois par an.
VALEURS VALIDES :  Permanent, Intermittent

	LOCATION_ACCURACY
	VARCHAR2(25)
	Oui
	ACCURACY
	La précision de l’emplacement de l’élément à l’échelle du Programme de cartographie de base de l’Ontario.  Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure par rapport à la valeur réelle.

	VERIFICATION_STATUS
_FLG
	VARCHAR2(10)
	Non
	VERISTT_FL
	Une indication permettant de savoir si un employé qualifié a vérifié l’existence de l’unité géographique.
VALEURS VALIDES :  Verified, Unverified

	VERIFICATION_STATUS
_DATE
	DATE
	Non
	VERISTT_DT
	Date à laquelle l’unité géographique a été vérifiée/validée.

	GENERAL_COMMENTS
	VARCHAR2(2000)
	Non
	COMMENTS
	Commentaires généraux.

	SYSTEM_CALCULATED
_AREA
	NUMBER(16,3)
	Non
	SYS_AREA
	La surface d’un polygone mesurée en mètres carrés.

	SYSTEM_CALCULATED
_PERIMETER
	NUMBER(16,3)
	Non
	SYS_PERIM
	Le périmètre d’un polygone mesuré en mètres.

	GEOMETRY_UPDATE_DATETIME
	DATE
	Non
	GEO_UPD_DT
	Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.

	SYSTEM_DATETIME
	DATE
	Oui
	SYS_DATE
	Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification.


[bookmark: _Toc192247350]RDHO – Cours d’eau
OHN_WATERCOURSE_FT
Les cours d’eau sont des éléments linéaires (naturels et artificiels) qui décrivent les différentes réalisations des eaux de surface.
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	OGF_ID
	NUMBER(13)
	Oui
	OGF_ID
	Identifiant numérique provincial unique attribué à chaque objet.

	WATERCOURSE_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	WCRS_TYPE
	Le type de cours d’eau.
Défaut = Stream

	OFFICIAL_NAME_LABEL
	VARCHAR2(100)
	Non
	OFF_NAME
	Ce champ est une concaténation des champs « Official Name » et « Alternate Name » de l’étendue de la dénomination géographique.

	GEL_NAME_IDENT
	VARCHAR2(32)
	Non
	GEL_IDENT
	Identifiant alphanumérique unique, d’une longueur de 32 caractères, utilisé pour distinguer un objet.

	FLOW_DIRECTION
_VERIFIED_IND
	VARCHAR2(3)
	Oui
	FLOW_VERIF
	Un indicateur de la direction correcte connue de la géométrie.
Défaut = No
VALEURS VALIDES :  Yes, No

	PERMANENCY
	VARCHAR2(20)
	Oui
	PERMANENCY
	Indication de la permanence d’un plan d’eau.
Défaut = Permanent
Permanent : les éléments relatifs au caractère permanent du plan d’eau sont présents pendant au moins 9 mois par an.
Intermittent : les éléments relatifs au caractère intermittent du plan d’eau sont présents pendant moins de 9 mois par an.
VALEURS VALIDES :  Permanent, Intermittent

	FLOW_CLASSIFICATION
	VARCHAR2(20)
	Oui
	FLOW_CLASS
	Cette classification définit les voies primaires (principales) et secondaires (autres) d’un réseau de débit d’eau. Les cours d’eau secondaires indiquent un débit divergeant lorsqu’il existe plusieurs voies traversant un système (par exemple, un réseau de cours d’eau en tresse ou un delta).
Défaut = Primary
Primary : voie principale d’un réseau d’écoulement des eaux.
Secondary : itinéraire alternatif d’un réseau d’écoulement des eaux.
Flow Gap : un segment de débit secondaire qui existe pour représenter l’acheminement approprié du débit, mais qui peut être supprimé pour rompre les boucles dans un débit divergent.
VALEURS VALIDES :  Primary, Secondary, Flow Gap

	LOCATION_ACCURACY
	VARCHAR2(25)
	Oui
	ACCURACY
	La précision de l’emplacement de l’élément à l’échelle du Programme de cartographie de base de l’Ontario.  Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure par rapport à la valeur réelle.

	VERIFICATION_STATUS
_FLG
	VARCHAR2(10)
	Non
	VERISTT_FL
	Une indication permettant de savoir si un employé qualifié a vérifié l’existence de l’unité géographique.
VALEURS VALIDES :  Verified, Unverified

	VERIFICATION_STATUS
_DATE
	DATE
	Non
	VERISTT_DT
	Date à laquelle l’unité géographique a été vérifiée/validée.

	GENERAL_COMMENTS
	VARCHAR2(2000)
	Non
	COMMENTS
	Commentaires généraux.

	SYSTEM_CALCULATED
_LENGTH
	NUMBER(16,3)
	Non
	SYS_LENGTH
	La longueur d’une ligne mesurée en mètres.

	GEOMETRY_UPDATE
_DATETIME
	DATE
	Non
	GEO_UPD_DT
	Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.

	SYSTEM_DATETIME
	DATE
	Oui
	SYS_DATE
	Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification.


[bookmark: _Toc192247351]RDHO – Littoral
[bookmark: _Toc40364526]OHN_SHORELINE_FT 
La ligne dérivée entre l’eau et la terre.
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	OGF_ID
	NUMBER(13)
	Oui
	OGF_ID
	Identifiant numérique provincial unique attribué à chaque objet.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.

	SHAPE
	SDO_GEOMETRY
	Non
	SHAPE
	Attribut de géométrie.


Le domaine du modèle n’a pas de tableau des secteurs d’activité.
[bookmark: _Toc192247352]RDHO – Élément hydrographique polygonal
[bookmark: _Toc40364528][bookmark: OHN_HYDROGRAPHIC_POLY_FT]OHN_HYDROGRAPHIC_POLY_FT
Les éléments naturels et artificiels qui se trouvent sur les plans d’eau ou les cours d’eau et qui peuvent constituer des dangers ou des obstacles au débit d’eau ou à la navigation.
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	OGF_ID
	NUMBER(13)
	Oui
	OGF_ID
	Identifiant numérique provincial unique attribué à chaque objet.

	HYDROGRAPHIC_POLY
_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	POLY_TYPE
	Le type d’éléments naturels ou artificiels présents sur les plans d’eau ou les cours d’eau qui peuvent constituer des dangers ou des obstacles au débit d’eau ou à la navigation.

	LOCATION_ACCURACY
	VARCHAR2(25)
	Oui
	ACCURACY
	La précision de l’emplacement de l’élément à l’échelle du Programme de cartographie de base de l’Ontario.  Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure par rapport à la valeur réelle.

	VERIFICATION_STATUS
_FLG
	VARCHAR2(10)
	Non
	VERISTT_FL
	Une indication permettant de savoir si un employé qualifié a vérifié l’existence de l’unité géographique.
VALEURS VALIDES :  Verified, Unverified

	VERIFICATION_STATUS
_DATE
	DATE
	Non
	VERISTT_DT
	Date à laquelle l’unité géographique a été vérifiée/validée.

	GENERAL_COMMENTS
	VARCHAR2(2000)
	Non
	COMMENTS
	Commentaires généraux.

	GEOMETRY_UPDATE
_DATETIME
	DATE
	Non
	GEO_UPD_DT
	Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.

	SYSTEM_DATETIME
	DATE
	Oui
	SYS_DATE
	Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification.


Le domaine du modèle n’a pas de tableau des secteurs d’activité.
[bookmark: _Toc192247353]RDHO – Élément hydrographique linéaire
[bookmark: _Toc40364530]OHN_HYDROGRAPHIC_LINE_FT
Les éléments naturels et artificiels qui se trouvent sur les plans d’eau ou les cours d’eau et qui peuvent constituer des dangers ou des obstacles au débit d’eau ou à la navigation.
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	OGF_ID
	NUMBER(13)
	Oui
	OGF_ID
	Identifiant numérique provincial unique attribué à chaque objet.

	LOCATION_ACCURACY
	VARCHAR2(25)
	Oui
	ACCURACY
	La précision de l’emplacement de l’élément à l’échelle du Programme de cartographie de base de l’Ontario.  Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure par rapport à la valeur réelle.

	HYDROGRAPHIC_LINE
_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	LINE_TYPE
	Le type d’éléments naturels ou artificiels présents sur les plans d’eau ou les cours d’eau qui peuvent constituer des dangers ou des obstacles au débit d’eau ou à la navigation.

	VERIFICATION_STATUS
_FLG
	VARCHAR2(10)
	Non
	VERISTT_FL
	Une indication permettant de savoir si un employé qualifié a vérifié l’existence de l’unité géographique.
VALEURS VALIDES :  Verified, Unverified

	VERIFICATION_STATUS
_DATE
	DATE
	Non
	VERISTT_DT
	Date à laquelle l’unité géographique a été vérifiée/validée.

	GENERAL_COMMENTS
	VARCHAR2(2000)
	Non
	COMMENTS
	Commentaires généraux.

	GEOMETRY_UPDATE
_DATETIME
	DATE
	Non
	GEO_UPD_DT
	Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.

	SYSTEM_DATETIME
	DATE
	Oui
	SYS_DATE
	Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification.


Le domaine du modèle n’a pas de tableau des secteurs d’activité.
[bookmark: _Toc192247354]RDHO – Élément hydrographique
[bookmark: _Toc40364532][bookmark: OHN_HYDROGRAPHIC_POINT_FT]OHN_HYDROGRAPHIC_POINT_FT
Les éléments naturels et artificiels qui se trouvent sur les plans d’eau ou les cours d’eau et qui peuvent constituer des dangers ou des obstacles au débit d’eau ou à la navigation.
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	OGF_ID
	NUMBER(13)
	Oui
	OGF_ID
	Identifiant numérique provincial unique attribué à chaque objet.

	LOCATION_ACCURACY
	VARCHAR2(25)
	Oui
	ACCURACY
	La précision de l’emplacement de l’élément à l’échelle du Programme de cartographie de base de l’Ontario.  Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure par rapport à la valeur réelle.

	HYDROGRAPHIC_POINT
_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	POINT_TYPE
	Le type d’éléments naturels ou artificiels présents sur les plans d’eau ou les cours d’eau qui peuvent constituer des dangers ou des obstacles au débit d’eau ou à la navigation.

	VERIFICATION_STATUS
_FLG
	VARCHAR2(10)
	Non
	VERISTT_FL
	Une indication permettant de savoir si un employé qualifié a vérifié l’existence de l’unité géographique.
VALEURS VALIDES :  Verified, Unverified

	VERIFICATION_STATUS
_DATE
	DATE
	Non
	VERISTT_DT
	Date à laquelle l’unité géographique a été vérifiée/validée.

	GENERAL_COMMENTS
	VARCHAR2(2000)
	Non
	COMMENTS
	Commentaires généraux.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.

	GEOMETRY_UPDATE
_DATETIME
	DATE
	Non
	GEO_UPD_DT
	Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source.

	SYSTEM_DATETIME
	DATE
	Oui
	SYS_DATE
	Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification.


Le domaine du modèle n’a pas de tableau des secteurs d’activité.
[bookmark: _Toc40364533][bookmark: _Toc192247355]RDHO – Produits cartographiques à petite échelle
[bookmark: _Toc40364534][bookmark: _Toc192247356]RDHO – Plan d’eau à petite échelle
[bookmark: OHN_100K_WATERBODY_FT]OHN_100K_WATERBODY_FT, OHN_200K_WATERBODY_FT, OHN_500K_WATERBODY_FT, OHN_1M_WATERBODY_FT, OHN_2M_WATERBODY_FT, OHN_5M_WATERBODY_FT, OHN_10M_WATERBODY_FT
Les plans d’eau sont des éléments polygonaux (naturels et artificiels) qui décrivent diverses réalisations d’eau de surface.
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	OGF_ID
	NUMBER(13)
	Oui
	OGF_ID
	Identifiant numérique provincial unique attribué à chaque objet.

	WATERBODY_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	WBDY_TYPE
	La nature d’un plan d’eau définie en fonction de sa vitesse de débit et de son utilisation.

	OFFICIAL_NAME_LABEL
	VARCHAR2(100)
	Non
	OFF_NAME
	Ce champ est une concaténation des champs « Official Name » et « Alternate Name » de Toponymes Ontario.

	GEL_NAME_IDENT
	VARCHAR2(32)
	Non
	GEL_IDENT
	Un identifiant du Toponymes Ontario (Toponymes Ontario ou GNO). Il s’agit d’un identifiant alphanumérique unique, d’une longueur de 32 caractères, utilisé pour distinguer un objet.

	POLITICAL_SUBDIVISION
_CODE
	VARCHAR2(5)
	Non
	POL_SUBDIV
	Codes ISO pour la représentation des pays et de leurs subdivisions.

	LABEL_IND
	VARCHAR2(3)
	Oui
	LABEL_IND
	Permet de déterminer si l’élément doit être étiqueté.
Défaut = No
VALEURS VALIDES :  Yes, No

	SYSTEM_CALCULATED
_AREA
	NUMBER(16,3)
	Oui
	SYS_AREA
	La surface d’un polygone mesurée en mètres carrés.

	SYSTEM_CALCULATED
_PERIMETER
	NUMBER(16,3)
	Oui
	SYS_PERIM
	Le périmètre d’un polygone ou la longueur d’une ligne mesurée en mètres.

	GEOMETRY_UPDATE
_DATETIME
	DATE
	Non
	GEO_UPD_DT
	Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Non
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.

	SYSTEM_DATETIME
	DATE
	Oui
	EXP_DATE
	Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification.


Le domaine du modèle n’a pas de tableau des secteurs d’activité.
[bookmark: _Toc40364535][bookmark: _Toc192247357]RDHO – Cours d’eau à petite échelle
OHN_100K_WATERCOURSE_FT, OHN_200K_WATERCOURSE_FT, OHN_500K_WATERCOURSE_FT, OHN_1M_WATERCOURSE_FT, OHN_2M_WATERCOURSE_FT, OHN_5M_WATERCOURSE_FT, OHN_10M_WATERCOURSE_FT
Les cours d’eau sont des éléments linéaires (naturels et artificiels) qui décrivent diverses réalisations de l’écoulement de l’eau.
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	OGF_ID
	NUMBER(13)
	Oui
	OGF_ID
	Identifiant numérique provincial unique attribué à chaque objet.

	WATERCOURSE_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	WCRS_TYPE
	Le type de cours d’eau.

	OFFICIAL_NAME_LABEL
	VARCHAR2(100)
	Non
	OFF_NAME
	Ce champ est une concaténation des champs « Official Name » et « Alternate Name » de Toponymes Ontario.

	GEL_NAME_IDENT
	VARCHAR2(32)
	Non
	GEL_IDENT
	Un identifiant du Toponymes Ontario (Toponymes Ontario ou GNO). Il s’agit d’un identifiant alphanumérique unique, d’une longueur de 32 caractères, utilisé pour distinguer un objet.

	POLITICAL_SUBDIVISION
_CODE
	VARCHAR2(5)
	Non
	POL_SUBDIV
	Codes ISO pour la représentation des pays et de leurs subdivisions.

	LABEL_IND
	VARCHAR2(3)
	Oui
	LABEL_IND
	Permet de déterminer si l’élément doit être étiqueté.
Défaut = No
VALEURS VALIDES :  Yes, No

	SYSTEM_CALCULATED
_LENGTH
	NUMBER(16,3)
	Oui
	SYS_LENGTH
	Le périmètre d’un polygone ou la longueur d’une ligne mesurée en mètres.

	GEOMETRY_UPDATE
_DATETIME
	DATE
	Non
	GEO_UPD_DT
	Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Non
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.

	SYSTEM_DATETIME
	DATE
	Oui
	SYS_DATE
	Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification.


Le domaine du modèle n’a pas de tableau des secteurs d’activité.
[bookmark: _Toc40364536][bookmark: _Toc192247358]RDHO – Littoral à petite échelle
[bookmark: OHN_100K_SHORELINE_FT]OHN_100K_SHORELINE_FT, OHN_200K_SHORELINE_FT, OHN_500K_SHORELINE_FT, OHN_1M_SHORELINE_FT, OHN_2M_SHORELINE_FT, OHN_5M_SHORELINE_FT, OHN_10M_SHORELINE_FT
La ligne dérivée entre l’eau et la terre.
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	OGF_ID
	NUMBER(13)
	Oui
	OGF_ID
	Identifiant numérique provincial unique attribué à chaque objet.

	POLITICAL_SUBDIVISION_CODE
	VARCHAR2(5)
	Non
	POL_SUBDIV
	Codes ISO pour la représentation des pays et de leurs subdivisions.

	GEOMETRY_UPDATE
_DATETIME
	DATE
	Non
	GEO_UPD_DT
	Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Non
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.

	SYSTEM_DATETIME
	DATE
	Oui
	SYS_DATE
	Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification.



[bookmark: _Toc192247359]6. Liens vers des renseignements complémentaires
[bookmark: _Hlk31182542][bookmark: _Hlk31182573][bookmark: _Hlk31182864]Accédez à l’enregistrement officiel des métadonnées en recherchant « Réseau de données hydrographiques de l’Ontario, RDHO, plan d’eau, cours d’eau, littoral, élément hydrographique polygonal, élément hydrographique linéaire, élément hydrographique, hydrographie, produits cartographiques à petite échelle, petite échelle » sur CarrefourGéo Ontario . 
[bookmark: _Toc192247360][bookmark: AppendixA][bookmark: _Toc416856718]ANNEXE A : Tables de recherche et valeurs GEO
[bookmark: _Toc40364550][bookmark: _Toc192247361][bookmark: _Toc409775032][bookmark: _Toc416856719]RDHO
[bookmark: OHNWaterbodyLocationAccuracy][bookmark: _Toc40364551][bookmark: _Toc192247362]RDHO – Plans d’eau
[bookmark: _Toc40364552]LOCATION_ACCURACY_LIST
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	LOCATION_ACCURACY
	VARCHAR2(25)
	Oui
	ACCURACY
	La précision de l’emplacement de l’élément à l’échelle du Programme de cartographie de base de l’Ontario.  Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure par rapport à la valeur réelle.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.
PAR DÉFAUT : SYSDATE

	EXPIRY_DATETIME
	DATE
	Non
	EXP_DATE
	Date ou heure à laquelle l’enregistrement a cessé d’être utilisé.


LOCATION_ACCURACY_LIST Valeurs admissibles
	PRÉCISION DE L’EMPLACEMENT
	DATE D’EXPIRATION

	Not Applicable
	Non applicable

	Over 10,000 metres
	Non applicable

	Within 1 metre
	Non applicable

	Within 10 metres
	Non applicable

	Within 10,000 metres
	Non applicable

	Within 100 metres
	Non applicable

	Within 1000 metres
	Non applicable

	Within 2 metres
	Non applicable

	Within 20 metres
	Non applicable

	Within 200 metres
	Non applicable

	Within 2000 metres
	Non applicable

	Within 5 metres
	Non applicable

	Within 50 metres
	Non applicable

	Within 500 metres
	Non applicable

	Within 5000 metres
	Non applicable

	AC Accurate (to 10m)
	01/12/2007

	AP Approximate (to 500m)
	01/12/2007

	GE General (to 10,000m)
	01/12/2007

	MO Moderate (to 1000m)
	01/12/2007

	RE Reliable (to 100m)
	01/12/2007

	VA Very Accurate (to 2m)
	01/12/2007

	VG Vague (to 100,000m)
	01/12/2007

	^ Data Load
	01/12/2007




[bookmark: _Toc40364553][bookmark: OHN_WATERBODY_TYPE_LIST]OHN_WATERBODY_TYPE_LIST
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	WATERBODY_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	WBDY_TYPE
	La nature d’un plan d’eau définie en fonction de sa vitesse de débit et de son utilisation.

	DESCRIPTION
	VARCHAR2(254)
	Non
	TYPE_DESCR
	Décrit le type de plan d’eau.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.
PAR DÉFAUT : SYSDATE

	EXPIRY_DATETIME
	DATE
	Non
	EXP_DATE
	Date ou heure à laquelle l’enregistrement a cessé d’être utilisé.


OHN_WATERBODY_TYPE_LIST Valeurs admissibles
	TYPE DE PLAN D’EAU
	DESCRIPTION
	DATE D’EXPIRATION

	Beaver Pond
	Un étang créé par un barrage de castors.
	Non applicable

	Canal
	Un cours d’eau artificiel servant à être utilisé comme voie navigable ou à canaliser l’eau.
	Non applicable

	Kettle Lake
	Un lac peu profond, rempli de sédiments, formé par le retrait des glaciers ou l’écoulement des eaux de crue.
	Non applicable

	Lake
	Un plan d’eau naturel, généralement plat et ouvert, qui exclut les terres humides, les îles, les rochers de surface ou d’autres dangers pour le débit d’eau ou la navigation.
	Non applicable

	Ocean
	Un plan d’eau côtier (baie d’Hudson et baie James).
	Non applicable

	Pond
	Un plan d’eau stagnante, généralement plus petit qu’un lac. Ce type d’élément est utilisé pour différencier les éléments non fauniques des lacs, y compris les étangs d’irrigation, les réservoirs, les puits de granulats inondés et les carrières.
	Non applicable

	Reservoir
	Un plan d’eau entièrement ou partiellement artificiel destiné à stocker ou à réguler et à contrôler l’eau.
	Non applicable

	River
	Un plan d’eau naturel (tel qu’une rivière ou un ruisseau) à travers lequel l’eau pourrait s’écouler.
	Non applicable


[bookmark: _Toc40364554]

[bookmark: _Toc192247363]RDHO – Cours d’eau
[bookmark: _Toc40364555]LOCATION_ACCURACY_LIST
Voir le tableau sous RDHO – Plans d’eau.
[bookmark: _Toc40364556][bookmark: OHN_WATERCOURSE_TYPE_LIST]OHN_WATERCOURSE_TYPE_LIST
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	WATERCOURSE_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	WCRS_TYPE
	Le type de cours d’eau.

	DESCRIPTION
	VARCHAR2(225)
	Non
	TYPE_DESCR
	Décrit le type de cours d’eau.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.
PAR DÉFAUT :SYSDATE

	EXPIRY_DATETIME
	DATE
	Non
	EXP_DATE
	Date ou heure à laquelle l’enregistrement a cessé d’être utilisé.


LISTE_TYPE_COURS D’EAU_RDHO Valeurs admissibles
	TYPE DE COURS D’EAU
	DESCRIPTION
	DATE D’EXPIRATION

	Ditch
	Un petit canal ouvert construit dans le but d’acheminer de l’eau. Des conduits ouverts, des drains construits, des canaux d’irrigation, des aqueducs, des collecteurs de pression, des canaux et des écluses sont inclus.
	Non applicable

	Stream
	Un plan d’eau naturel (tel qu’une rivière ou un ruisseau) à travers lequel l’eau s’écoule.
	Non applicable

	Virtual Connector
	Un élément de cours d’eau inféré nécessaire pour maintenir la continuité de l’écoulement de l’eau entre des éléments d’eau adjacents. Il s’agit de lignes où l’on sait qu’il y a un débit, mais qui ne sont pas directement cartographiées, comme les conduits souterrains.
	Non applicable

	Virtual Flow
	Un élément de cours d’eau inféré nécessaire pour maintenir la continuité de l’écoulement de l’eau entre des éléments d’eau adjacents. Il s’agit de lignes traversant un plan d’eau et reliant tous les plans d’eau adjacents.
	Non applicable


[bookmark: _Toc40364557][bookmark: _Toc192247364]RDHO – Élément hydrographique polygonal
[bookmark: _Toc40364558]LOCATION_ACCURACY_LIST
Voir le tableau sous RDHO – Plans d’eau.
[bookmark: _Toc40364559]OHN_POLY_TYPE_LIST
Décrit le type d’élément hydrographique polygonal.
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	HYDROGRAPHIC_POLY_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	POLY_TYPE
	Le type d’éléments naturels ou artificiels présents sur les plans d’eau ou les cours d’eau qui peuvent constituer des dangers ou des obstacles au débit d’eau ou à la navigation.

	DESCRIPTION
	VARCHAR2(400)
	Non
	DESCR
	Décrit le type d’élément hydrographique polygonal.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.
PAR DÉFAUT :SYSDATE

	EXPIRY_DATETIME
	DATE
	Non
	EXP_DATE
	Date ou heure à laquelle l’enregistrement a cessé d’être utilisé.




OHN_POLY_TYPE_LIST Valeurs admissibles
	TYPE D’ÉLÉMENT HYDROGRAPHIQUE POLYGONAL
	DESCRIPTION
	DATE D’EXPIRATION

	Dam
	Un élément représentant un obstacle qui perturbe ou entrave l’écoulement des eaux de surface, à l’exclusion des barrages de castors, des passages d’eau et des ponceaux.
	Non applicable

	Hydro Wall
	Une structure construite par les humains dans un plan d’eau et se prolongeant éventuellement sur le rivage ou construite le long d’un plan d’eau formant le littoral, qui ne permet pas à l’eau de passer en dessous, mais qui permet à l’eau de passer autour. Les murs de soutènement peuvent s’étendre le long d’un plan d’eau ou être contenus dans celui-ci, et peuvent inclure des quais, des piles, des jetées, des murs de tête, des épis, des écluses, des bermes ou des remblais.
	Non applicable

	Rapids
	Une section d’un plan d’eau à débit rapide, souvent turbulent, contenant généralement des rochers exposés.
	Non applicable


[bookmark: _Toc40364560][bookmark: _Toc192247365]RDHO – Élément hydrographique linéaire
[bookmark: _Toc40364561]LOCATION_ACCURACY_LIST
Voir le tableau sous RDHO – Plans d’eau.
[bookmark: _Toc40364562]OHN_LINE_TYPE_LIST
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	HYDROGRAPHIC_LINE_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	LINE_TYPE
	Le type d’éléments naturels ou artificiels présents sur les plans d’eau ou les cours d’eau qui peuvent constituer des dangers ou des obstacles au débit d’eau ou à la navigation.

	DESCRIPTION
	VARCHAR2(400)
	Non
	TYPE_DESCR
	Décrit le type d’élément hydrographique linéaire.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.
PAR DÉFAUT :SYSDATE

	EXPIRY_DATETIME
	DATE
	Non
	EXP_DATE
	Date ou heure à laquelle l’enregistrement a cessé d’être utilisé.


OHN_LINE_TYPE_LIST Valeurs admissibles
	TYPE D’ÉLÉMENT HYDROGRAPHIQUE LINÉAIRE
	DESCRIPTION
	DATE D’EXPIRATION

	Dam
	Un élément représentant un obstacle qui perturbe ou entrave l’écoulement des eaux de surface, à l’exclusion des barrages de castors, des passages d’eau et des ponceaux.
	Non applicable

	Falls
	Une chute perpendiculaire ou abrupte dans un plan d’eau dans lequel l’eau s’écoule.
	Non applicable

	Hydro Wall
	Une structure construite par les humains dans un plan d’eau et se prolongeant éventuellement sur le rivage ou construite le long d’un plan d’eau formant le littoral, qui ne permet pas à l’eau de passer en dessous, mais qui permet à l’eau de passer autour. Les murs de soutènement peuvent s’étendre le long d’un plan d’eau ou être contenus dans celui-ci, et peuvent inclure des quais, des piles, des jetées, des murs de tête, des épis, des écluses, des bermes ou des remblais.
	Non applicable

	Lock-Gate
	La porte d’un canal navigable utilisée pour élever ou abaisser le niveau de l’eau afin que les bateaux puissent passer d’un niveau à l’autre.
	Non applicable

	Rapids
	Une section d’un plan d’eau à débit rapide, souvent turbulent, contenant généralement des rochers exposés.
	Non applicable

	Sea Lamprey Barrier
	Un élément d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau qui constitue une barrière (électrique ou physique) à la migration de la lamproie marine.
	Non applicable


[bookmark: _Toc40364563][bookmark: _Toc192247366]RDHO – Élément hydrographique
[bookmark: _Toc40364564]LOCATION_ACCURACY_LIST
Voir le tableau sous RDHO – Plans d’eau.
[bookmark: _Toc40364565][bookmark: OHN_POINT_TYPE_LIST]OHN_POINT_TYPE_LIST
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	HYDROGRAPHIC_POINT_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	POINT_TYPE
	Le type d’éléments naturels ou artificiels présents sur les plans d’eau ou les cours d’eau qui peuvent constituer des dangers ou des obstacles au débit d’eau ou à la navigation.

	DESCRIPTION
	VARCHAR2(160)
	Non
	TYPE_DESCR
	Décrit le type d’élément hydrographique.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.
PAR DÉFAUT :SYSDATE

	EXPIRY_DATETIME
	DATE
	Non
	EXP_DATE
	Date ou heure à laquelle l’enregistrement a cessé d’être utilisé.


OHN_POINT_TYPE_LIST Valeurs admissibles
	TYPE D’ÉLÉMENT HYDROGRAPHIQUE
	DESCRIPTION
	DATE D’EXPIRATION

	Falls
	Une chute perpendiculaire ou abrupte dans un plan d’eau dans lequel l’eau s’écoule.
	Non applicable

	Rapids
	Une section d’un plan d’eau à débit rapide, souvent turbulent, contenant généralement des rochers exposés.
	Non applicable

	Rocks
	Une formation rocheuse ou terrestre toujours visible au-dessus de la surface de l’eau.
	Non applicable

	Sea Lamprey Barrier
	Un élément d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau qui constitue une barrière (électrique ou physique) à la migration de la lamproie marine.
	Non applicable


[bookmark: _Toc40364566][bookmark: _Toc192247367]RDHO – Produits cartographiques à petite échelle
[bookmark: _Toc40364567][bookmark: _Toc192247368][bookmark: OHNSmallScaleWaterbody]RDHO – Plan d’eau à petite échelle
[bookmark: _Toc40364568][bookmark: OHN_SS_WATERBODY_TYPE_LIST]OHN_SS_WATERBODY_TYPE_LIST
La nature d’un plan d’eau définie en fonction de sa vitesse de débit et de son utilisation.
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	WATERBODY_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	WBDY_TYPE
	La nature d’un plan d’eau définie en fonction de sa vitesse de débit et de son utilisation.

	DESCRIPTION
	VARCHAR2(100)
	Oui
	DESCR
	Décrit le type de plan d’eau.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.
PAR DÉFAUT :SYSDATE

	EXPIRY_DATETIME
	DATE
	Non
	EXP_DATE
	Date ou heure à laquelle l’enregistrement a cessé d’être utilisé.


OHN_SS_WATERBODY_TYPE_LIST Valeurs admissibles
	TYPE DE PLAN D’EAU
	DESCRIPTION
	DATE D’EXPIRATION

	Lake
	Un plan d’eau naturel qui est localisé au fond d’un bassin et qui a un débit faible ou qui n’a aucun débit.
	Non applicable

	Ocean
	Un plan d’eau côtier (baie d’Hudson et baie James).
	Non applicable

	River
	Un plan d’eau naturel (tel qu’une rivière ou un ruisseau) à travers lequel l’eau pourrait s’écouler.
	Non applicable


[bookmark: _Toc40364569][bookmark: POLITICAL_SUBDIVISION_LIST]POLITICAL_SUBDIVISION_LIST
Liste des codes ISO pour les pays et leurs subdivisions.
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	POLITICAL_SUBDIVISION_CODE
	VARCHAR2(5)
	Oui
	POL_SUBDIV
	Codes ISO pour la représentation des pays et de leurs subdivisions.

	DESCRIPTION
	VARCHAR2(100)
	Oui
	DESCR
	Décrit le code des subdivisions.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.
PAR DÉFAUT :SYSDATE

	EXPIRY_DATETIME
	DATE
	Non
	EXP_DATE
	Date ou heure à laquelle l’enregistrement a cessé d’être utilisé.


POLITICAL_SUBDIVISION_LIST Valeurs admissibles
	CODE DES SUBDIVISIONS POLITIQUES
	DESCRIPTION
	DATE D’EXPIRATION

	CA-AB
	Canada – Alberta
	Non applicable

	CA-BC
	Canada – Colombie-Britannique
	Non applicable

	CA-MB
	Canada – Manitoba
	Non applicable

	CA-NB
	Canada – Nouveau-Brunswick
	Non applicable

	CA-NL
	Canada – Terre-Neuve et Labrador
	Non applicable

	CA-NS
	Canada – Nouvelle-Écosse
	Non applicable

	CA-NT
	Canada – Territoires du Nord-Ouest
	Non applicable

	CA-NU
	Canada – Nunavut
	Non applicable

	CA-ON
	Canada – Ontario
	Non applicable

	CA-PE
	Canada – Île-du-Prince-Édouard
	Non applicable

	CA-QC
	Canada – Québec
	Non applicable

	CA-SK
	Canada – Saskatchewan
	Non applicable

	CA-YT
	Canada – Territoire du Yukon
	Non applicable

	US-AK
	États-Unis – Alaska
	Non applicable

	US-AL
	États-Unis – Alabama
	Non applicable

	US-AR
	États-Unis – Arkansas
	Non applicable

	US-AZ
	États-Unis – Arizona
	Non applicable

	US-CA
	États-Unis – Californie
	Non applicable

	US-CO
	États-Unis – Colorado
	Non applicable

	US-CT
	États-Unis – Connecticut
	Non applicable

	US-DE
	États-Unis – Delaware
	Non applicable

	US-FL
	États-Unis – Floride
	Non applicable

	US-GA
	États-Unis – Géorgie
	Non applicable

	US-HI
	États-Unis – Hawaï
	Non applicable

	US-IA
	États-Unis – Iowa
	Non applicable

	US-ID
	États-Unis – Idaho
	Non applicable

	US-IL
	États-Unis – Illinois
	Non applicable

	US-IN
	États-Unis – Indiana
	Non applicable

	US-KS
	États-Unis – Kansas
	Non applicable

	US-KY
	États-Unis – Kentucky
	Non applicable

	US-LA
	États-Unis – Louisiane
	Non applicable

	US-MA
	États-Unis – Massachusetts
	Non applicable

	US-MD
	États-Unis – Maryland
	Non applicable

	US-ME
	États-Unis – Maine
	Non applicable

	US-MI
	États-Unis – Michigan
	Non applicable

	US-MN
	États-Unis – Minnesota
	Non applicable

	US-MO
	États-Unis – Missouri
	Non applicable

	US-MS
	États-Unis – Mississippi
	Non applicable

	US-MT
	États-Unis – Montana
	Non applicable

	US-NC
	États-Unis – Caroline du Nord
	Non applicable

	US-ND
	États-Unis – Dakota du Nord
	Non applicable

	US-NE
	États-Unis – Nebraska
	Non applicable

	US-NH
	États-Unis – New Hampshire
	Non applicable

	US-NJ
	États-Unis – New Jersey
	Non applicable

	US-NM
	États-Unis – Nouveau-Mexique
	Non applicable

	US-NV
	États-Unis – Nevada
	Non applicable

	US-NY
	États-Unis – New York
	Non applicable

	US-OH
	États-Unis – Ohio
	Non applicable

	US-OK
	États-Unis – Oklahoma
	Non applicable

	US-OR
	États-Unis – Oregon
	Non applicable

	US-PA
	États-Unis – Pennsylvanie
	Non applicable

	US-RI
	États-Unis – Rhode Island
	Non applicable

	US-SC
	États-Unis – Caroline du Sud
	Non applicable

	US-SD
	États-Unis – Dakota du Sud
	Non applicable

	US-TN
	États-Unis – Tennessee
	Non applicable

	US-TX
	États-Unis – Texas
	Non applicable

	US-UT
	États-Unis – Utah
	Non applicable

	US-VA
	États-Unis – Virginie
	Non applicable

	US-VT
	États-Unis – Vermont
	Non applicable

	US-WA
	États-Unis – Washington
	Non applicable

	US-WI
	États-Unis – Wisconsin
	Non applicable

	US-WV
	États-Unis – Virginie occidentale
	Non applicable

	US-WY
	États-Unis – Wyoming
	Non applicable



[bookmark: _Toc40364570][bookmark: _Toc192247369]RDHO – Cours d’eau à petite échelle
[bookmark: _Toc40364571][bookmark: OHN_SS_WATERCOURSE_TYPE_LIST]OHN_SS_WATERCOURSE_TYPE_LIST
Le type de cours d’eau.
	Nom de la colonne
	Type de colonne
	Obligatoire
	Nom abrégé
	Description

	WATERCOURSE_TYPE
	VARCHAR2(20)
	Oui
	WCRS_TYPE
	Le type de cours d’eau.

	DESCRIPTION
	VARCHAR2(100)
	Oui
	DESCR
	Décrit le type de cours d’eau.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	Oui
	EFF_DATE
	Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source.
PAR DÉFAUT :SYSDATE

	EXPIRY_DATETIME
	DATE
	Non
	EXP_DATE
	Date ou heure à laquelle l’enregistrement a cessé d’être utilisé.


OHN SS_WATERCOURSE_TYPE_LIST Valeurs admissibles
	TYPE DE COURS D’EAU
	DESCRIPTION
	DATE D’EXPIRATION

	Stream
	Un plan d’eau naturel (tel qu’une rivière ou un ruisseau) à travers lequel l’eau s’écoule.
	Non applicable

	Virtual Flow
	Un élément de cours d’eau inféré nécessaire pour maintenir la continuité du débit d’eau.
	Non applicable


[bookmark: _Toc40364572]POLITICAL_SUBDIVISION_LIST
Voir le tableau sous RDHO – Plans d’eau à petite échelle
[bookmark: _Toc40364573][bookmark: _Toc192247370]RDHO – Littoral à petite échelle
[bookmark: _Toc40364574]POLITICAL_SUBDIVISION_LIST
Voir le tableau sous RDHO – Plan d’eau à petite échelle

[bookmark: Page2][bookmark: _Toc32306866][bookmark: _Toc156551744][bookmark: _Toc192247371][bookmark: AppendixB]ANNEXE B : Répertoire des dépendances et des relations entre les tables de clés
Les clés sont utilisées pour établir des liens ou des relations entre les tables au moyen d’une ou de plusieurs colonnes. Une table parent est la source des colonnes de clés uniques utilisées par une table enfant. Les principaux types de clés sont décrits ci-dessous.
[bookmark: _Toc192247372]Clé primaire (PK) :
Une clé primaire (PK) est une colonne qui identifie de manière unique chaque enregistrement dans une table. Il peut y avoir plus d’une PK définie pour une table lorsque des règles supplémentaires d’unicité des enregistrements sont nécessaires. Les clés primaires ne peuvent pas contenir de valeurs nulles.
Exemple de clé primaire

L’image indique la colonne de la clé primaire dans une table.[image: Exemple de clé primaire

L’image indique la colonne de la clé primaire dans une table.]
[bookmark: _Toc192247404]Figure 6: Exemple de clé primaire

Clé étrangère (FK) :
Lorsqu’une clé primaire d’une table parent apparaît sous forme de colonne dans la table enfant, elle est appelée clé étrangère (FK). La FK peut conserver le même nom que la colonne de la table parent ou être renommée.
[image: Exemple de clé primaire

L’image indique la colonne de la clé primaire dans une table. ]
[bookmark: _Toc192247405]Figure 7: Exemple de clé étrangère
Clé alternative (AK) :
Les clés alternatives (AK) sont des identifiants uniques secondaires dans une table parent. Une table enfant peut être liée à une AK de la table parent et l’utiliser comme clé étrangère (FK). La FK peut conserver le même nom que la colonne de la table parent ou être renommée. Les clés alternatives permettent des valeurs nulles.
[image: Exemple de clé alternative

L’image indique la colonne de la clé alternative dans une table.]

[bookmark: _Toc192247406]Figure 8: Exemple de clé alternative
Il existe deux types de relation, soit identifiante et non identifiante, qui sont décrits ci-dessous.
Une relation identifiante se produit lorsqu’une colonne de la table parent est ajoutée à la section des clés de la table enfant. Bien qu’il s’agisse techniquement d’une clé étrangère (FK) dans la table enfant, elle fait désormais partie de la clé primaire (PK). Les relations identifiantes sont symbolisées par un trait continu.
[image: Exemple d’une relation identifiante

Image d’une relation identifiante. Une colonne de la table parent a été ajoutée à la section des clés de la table enfant. ]

[bookmark: _Toc192247407]Figure 9: Exemple d’une relation identifiante
Une relation non identifiante se produit lorsqu’une colonne de la table parent est ajoutée au corps principal de la table enfant où elle est traitée comme une clé étrangère (FK). Les relations non identifiantes sont symbolisées par un trait pointillé.
[image: Exemple d’une relation non identifiante

Image d’une relation non identifiante.  Une colonne de la table parent a été ajoutée au corps de la table enfant en tant que clé étrangère.]

[bookmark: _Toc192247408]Figure 10: Exemple d’une relation non identifiante
Les relations entre les tables sont définies par des règles de cardinalité décrivant si l’enregistrement de l’entité dans la table parent peut être lié à zéro, un ou plusieurs enregistrements dans la table enfant associée et vice versa. Ces règles sont symbolisées dans le diagramme de modèle comme suit.
[image: Diagramme de modèle de la table de symbologie des relations

L’image de la table montre les symboles des relations entre les tables, y compris zéro ou un à un; zéro, un ou plusieurs; un ou plusieurs; et les zéros non autorisés.]

[bookmark: _Toc192247409]Figure 11: Diagramme de modèle de la table de symbologie des relations
2

[bookmark: _Toc156551745][bookmark: _Toc192247373][bookmark: _Toc40364539]ANNEXE C : Foire aux questions
[bookmark: _Toc192247374]Comment puis-je extraire des îles du RDHO?
Le RDHO ne contient pas de polygones d’îles. Les îles sont représentées par des trous dans les plans d’eau.
[image: Plan d’eau du RDHO avec des trous représentant des îles

Les trous dans les plans d’eau représentent des îles.]

[bookmark: _Toc192247410]Figure 12 : Plan d’eau du RDHO avec des trous représentant des îles
Les étapes suivantes sont un exemple de création de polygones d’îles à partir de polygones de plans d’eau comportant des trous.
1. Créer un polygone plus grand que l’étendue des lacs utilisés.
1. Effacer les lacs du grand polygone.
1. Convertir le résultat d’un élément en plusieurs parties en élément en une seule partie.
1. Supprimer l’élément extérieur qui était la partie extérieure du grand polygone et qui laissera les polygones des îles.
[image: Polygone autour d’un lac et polygones d’îles résultant de l’effacement du lac

Comment créer des polygones d’îles.]
[bookmark: _Toc40364540]
[bookmark: _Toc192247411]Figure 13 : Polygone autour du lac et polygones des îles résultant de l’effacement du lac
[bookmark: _Toc192247375]Comment les données sur les terres humides sont-elles liées au RDHO?
Les données sur les terres humides sont gérées indépendamment des autres catégories de données hydrographiques et peuvent chevaucher des plans d’eau ou d’autres données hydrographiques.
Les données sur les terres humides ne font pas partie du RDHO. La catégorie de données sur les terres humides est accessible auprès d’IGO.
La catégorie de données des terres humides fournit une représentation spatiale et des informations de base sur les terres humides de l’Ontario. Les attributs identifient les terres humides qui ont été évaluées par le Système d’évaluation des terres humides de l’Ontario et, parmi ces terres humides évaluées, celles qui ont été désignées comme étant d’importance provinciale.
[bookmark: _Toc40364541][bookmark: _Toc192247376]Quel est le lien entre les données sur les drains construits et le RDHO?
Les drains construits sont des cours d’eau sous forme de fossés, des cours d’eau naturels qui ont été modifiés pour améliorer le drainage, ou des systèmes de tuiles enterrées.
La catégorie de données « drains construits » ne fait pas partie du RDHO. Elle est diffusée à partir de l’entrepôt d’IGO et est maintenue par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario pour le suivi des modifications et des nouvelles constructions.
Certains éléments des drains construits chevaucheront ou dupliqueront les éléments des cours d’eau du RDHO. Elles ne peuvent pas être incorporées dans la couche « Cours d’eau » du RDHO, car son modèle de données contient des attributs différents et ses spécifications de données sont destinées à un produit à plus grande échelle.
[bookmark: _Toc40364542][bookmark: _Toc192247377]Le RDHO prend-il en charge l’analyse des réseaux?
Oui, la catégorie de données « Cours d’eau » du RDHO contient la directionnalité et la connectivité nécessaires à l’établissement d’un réseau géométrique pour l’analyse hydrologique.
Pour obtenir plus de détails sur la création d’un réseau géométrique, consultez la documentation de votre logiciel SIG ou communiquez avec le service d’assistance de votre logiciel SIG.
La couche « Cours d’eau » améliorée des données hydrologiques intégrées de l’Ontario est un exemple de réseau géométrique dérivé d’une copie datée de RDHO – Cours d’eau. Recherchez « Données hydrologiques intégrées de l’Ontario » dans CarrefourGéo Ontario. 
[bookmark: _Toc40364543][bookmark: _Toc192247378]D’où viennent les noms?
Dans les catégories de données RDHO_Plans d’eau et RDHO_Cours d’eau, les noms officiels ont été extraits de la catégorie de données Toponymes Ontario (Toponymes Ontario ou GNO).
Les couches à petite échelle du RDHO contiennent des noms de sources provenant de plusieurs ensembles de données.
Ontario : RDHO (GNO)
Manitoba, Nunavut, Québec :  Réseau hydro national (RHN) – les noms figurant dans le RHN proviennent de la Base de données toponymiques du Canada (BDTC).
États-Unis : les noms et la géométrie proviennent du National Hydrography Dataset (NHD).
[bookmark: _Toc40364544][bookmark: _Toc192247379]Quelle est l’autorité de Official Name Label (dénomination officielle) du RDHO?
La source des attributs OFFICIAL_NAME_LABEL (DÉNOMINATION_OFFICIELLE) et GEL_NAME_IDENT (IDENT_NOM_ÉLGÉO) des éléments RDHO – Plans d’eau et RDHO – Cours d’eau est le GNO. Le RDHO ne doit pas être utilisé comme source faisant autorité pour les noms officiels des eaux. Consultez la catégorie de données de GNO pour vérifier les noms officiels. 
Remarque : En raison de la duplication des valeurs OFFICIAL_NAME_LABEL (DÉNOMINATION_OFFICIELLE), pour sélectionner l’ensemble d’un élément nommé, il faut sélectionner tous les plans d’eau et tous les cours d’eau qui partagent le même GEL_NAME_IDENT (IDENT_NOM_ÉLGÉO).  Dans la catégorie de données Toponymes Ontario, l’étendue nommée sera un élément, mais la segmentation du RDHO peut exiger que le nom couvre plusieurs éléments dans plusieurs couches.  Un même nom peut être associé à plusieurs plans d’eau ainsi qu’à plusieurs éléments de cours d’eau. 
[bookmark: _Toc40364545][bookmark: _Toc192247380]Comment les attributs de nom officiel et de nom officiel alternatif sont-ils utilisés pour la dénomination? 
Si un élément du RDHO a un nom officiel et un nom officiel alternatif, la dénomination OFFICIAL_NAME_LABEL (DÉNOMINATION_OFFICIELLE) contiendra le nom officiel et le nom officiel alternatif entre parenthèses, par exemple Lac Ontario (Lake Ontario).  Très peu d’étendues nommées ont un nom officiel alternatif.
[bookmark: _Toc40364546][bookmark: _Toc192247381]Pourquoi toutes les dénominations des éléments ne sont-elles pas incluses dans le RDHO?
Le RDHO n’accepte qu’un seul nom par élément. Consultez GNO pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les noms des éléments.
Un groupe d’éléments du RDHO, tel qu’un groupe de lacs, peut être considéré comme une seule étendue dans GNO et serait alors représenté comme un élément en plusieurs parties dans la catégorie de données de GNO (par exemple, les lacs Kawartha). Certains éléments de GNO composés de plusieurs parties (par exemple, un groupe de polygones lacustres portant un seul nom, comme « lacs Kawartha ») auront des éléments GNO individuels pour chaque partie (par exemple, Pigeon Lake, Stony Lake, etc.). Dans ce cas, la fonction du RDHO n’enregistre qu’un seul nom officiel dans le champ « Official Name Label » (dénomination officielle). Le nom plus détaillé (par exemple, Pigeon Lake) sera stocké dans l’élément du RDHO. Toutefois, les canaux, les baies et autres noms d’éléments GNO similaires plus détaillés ne seront PAS stockés dans l’élément du RDHO. 
[bookmark: _Toc40364547][bookmark: _Toc192247382]Pourquoi la géométrie du RDHO est-elle différente de celle de GNO?
Dans de nombreux cas, la géométrie trouvée dans l’étendue géographique nommée (GEL) a été copiée à partir des catégories de données du RDHO. Lorsque le RDHO est mis à jour avec une nouvelle géométrie, la géométrie de GNO reste inchangée. Le personnel de l’Unité de cartographie parcellaire et de référence géographique doit examiner les modifications apportées au RDHO avant d’adopter les modifications apportées à GNO.
[bookmark: _Toc40364548][bookmark: _Toc192247383]Existe-t-il d’autres couches de barrage?
L’Inventaire des barrages de l’Ontario est une couche de points avec des attributs de base tels que le nom du barrage et son propriétaire.  Recherchez « Inventaire des barrages de l’Ontario » dans CarrefourGéo Ontario.
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