Guide de l’utilisateur
de la classe de données d’Information géospatiale de l’Ontario sur
les zones de référence extracôtières pour le stockage de carbone
Services relatifs à l’information géospatiale
Direction du numérique, des données, de l’information et
 des services opérationnels
Division de la gestion ministérielle et de l’information
Ministère des Richesses naturelles
[image: ]
10 septembre 2026
[bookmark: _Toc32306844][bookmark: _Toc239345832]Clauses de non-responsabilité
Le présent document technique est mis à disposition par le ministère des Richesses naturelles (« MRN ») à titre de service public, sans garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite. L’utilisation de ce document technique se fait aux risques et périls de l’utilisateur. Le MRN ne saurait en aucun cas être tenu responsable envers les utilisateurs ou d’autres personnes de toute perte, de tout dommage ou de tout préjudice, quelle qu’en soit la cause, découlant de l’accès au présent document, de son utilisation ou du fait de s’y fier. Le MRN ne garantit aucunement le contenu, l’exactitude ou l’exhaustivité du document ni les résultats obtenus à la suite de requêtes ou de l’utilisation de l’information. Le MRN ne donne aucune garantie quant à l’aptitude du document à un usage particulier, ne fait aucune déclaration quant à la qualité des données connexes et n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’information qui y est présentée. Le contenu du présent document ne constitue pas un avis juridique ou professionnel et ne doit pas être considéré comme tel, ni comme un substitut aux exigences législatives ou réglementaires. En cas de divergence entre le présent document et les lois ou règlements applicables, ces derniers ont préséance.
[bookmark: _Toc32306845][bookmark: _Toc239345833]Informations complémentaires
Ce document n’est pas conforme à l’ensemble des directives applicables en matière d’accessibilité des documents numériques. Pour obtenir un autre format, veuillez envoyer un courriel aux Services relatifs à l’information géospatiale à l’adresse : geospatial@ontario.ca.
Pour plus de renseignements sur ce document, veuillez communiquer avec les Services relatifs à l’information géospatiale à l’adresse :

 geospatial@ontario.ca.
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[bookmark: _Toc239345835]Mots-clés
Terres de la Couronne, zone extracôtière, stockage de carbone, système de quadrillage de référence des lacs 
[bookmark: _Toc239345836]Résumé
Le présent guide de l’utilisateur décrit en détail les spécifications de la classe de données d’Information géospatiale de l’Ontario (IGO) sur les zones de référence extracôtières pour le stockage de carbone. Cette couche repose sur un système de quadrillage personnalisé et se prête à la création de produits et de services, notamment d’applications de cartographie, d’analyse et de géocodage.
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[bookmark: _Toc239345838]1. Introduction
[bookmark: _Hlk31181961][bookmark: _Toc437258172]Les zones de référence extracôtières pour le stockage de carbone servent à représenter les lits du lac Érié, de la rivière Détroit, du lac Sainte-Claire, de la rivière Sainte-Claire, du lac Huron, de la baie Georgienne, du chenal Nord (rivière Sainte-Marie, lac Munuscong) et d’une partie de la rivière Niagara. Ces lits sont considérés comme des terres de la Couronne et de l’espace poral public, aux fins de la gestion du stockage de carbone, dans le cadre des activités de recherche et d’évaluation ainsi que de la délivrance de permis et de licences de stockage, sous le régime de la Loi de 2025 sur le stockage géologique de carbone (LSGC). Cette représentation est de nature administrative uniquement. 
Les zones de référence extracôtières pour le stockage de carbone servent à déterminer les terres considérées comme des terres de la Couronne et de l’espace poral public dans le Sud-Ouest de l’Ontario; elles ne peuvent être utilisées qu’à des fins de référence lors de l’élaboration de propositions concernant des sites de stockage de carbone sous le régime de la LSGC. Cette représentation est de nature administrative uniquement. 
Les zones de référence extracôtières pour le stockage de carbone forment un système de quadrillage servant à diviser le lac Érié, la rivière Détroit, le lac Sainte-Claire, la rivière Sainte-Claire, le lac Huron, la baie Georgienne, le chenal Nord (rivière Sainte-Marie, lac Munuscong) et une partie de la rivière Niagara. Chaque zone du quadrillage mesure 18,51 km sur 13,66 km, couvre une superficie de 252,81 km², et est désignée par un code d’identification unique. 
La série de quadrillage des zones de référence extracôtières pour le stockage de carbone utilise le Système de référence nord-américain de 1983, et la projection transverse universelle de Mercator, zone 17 N (EPSG:26917), les mesures étant exprimées en mètres. La limite de chaque zone est réputée être une ligne rectiligne reliant ses sommets d’angle. L’étendue couverte par les zones de référence extracôtières pour le stockage de carbone ne doit servir qu’à indiquer l’emplacement géographique général d’un site proposé pour le stockage de carbone.
Toute information figurant dans ces zones ou dans le présent document est destinée uniquement à appuyer les demandes potentielles de licences et de permis en vertu de la LSGC. Il incombe aux utilisateurs de s’assurer du respect total de toutes les exigences énoncées dans le Règlement de l’Ontario 12/26 pris en application de la LSGC lorsqu’ils préparent des descriptions géographiques ou des cartes aux fins d’une demande.
Les utilisateurs peuvent accéder à ces données via CarrefourGéo Ontario pour créer des produits et des services, notamment des applications de cartographie, d’analyse et de géocodage. Des données à jour sont mises gratuitement à la disposition des organismes publics et privés, ce qui permet d’économiser temps, ressources et argent.
Pour plus de renseignements sur les zones de référence extracôtières pour le stockage de carbone, effectuez une recherche sur CarrefourGéo Ontario avec les termes « zones de référence extracôtières pour le stockage de carbone » ou communiquez avec geospatial@ontario.ca.
[bookmark: _Toc239345839]2. Objectifs
[bookmark: _Toc437258173]Le présent document technique est destiné à servir de guide aux utilisateurs s’intéressant de manière générale à la classe de données sur les zones de référence extracôtières pour le stockage de carbone. La suite de ce document décrit la portée et le contexte des informations collectées pour les zones de référence extracôtières pour le stockage de carbone.
[bookmark: _Toc239345840]3. Classe de données : zones de référence extracôtières pour le stockage de carbone
Ce système complet de zones de référence consiste en une série de quadrillage servant à diviser le secteur visé. Chaque zone mesure 18,51 km sur 13,66 km, couvre une superficie de 252,81 km², et est désignée par un code d’identification unique. La série de quadrillages utilise le Système de référence nord-américain de 1983 et la projection transverse universelle de Mercator, zone 17 N (EPSG:26917), les mesures étant exprimées en mètres.

[bookmark: _Toc239345841]4. Description des données
Le ou les principaux tableaux du secteur d’activité de ce modèle sont présentés ci-dessous. 
[bookmark: _Toc239345842]MÉTADONNÉES DE LA CLASSE DE DONNÉES 
	Nom complet
	Nom abrégé
	Numéro de version
	Description
	Classe abstraite*

	Carbon Storage Offshore Reference Zones
	CBTLZONE
	1
	Quadrillage de zones pour le lac Érié (LE), le lac Sainte-Claire (LSC), la rivière Détroit (DR), la rivière Sainte-Claire (SCR), le lac Huron (LH), la baie Georgienne (GB), le chenal Nord (NC) et une partie de la rivière Niagara (NR) 
	SPMNTPOLY



	Nom abrégé de la classe abstraite
	Description de la classe abstraite

	SPMNTPOLY
	Polygone spatial multiple non tessellé : un seul enregistrement de table d’entités spatiales est représenté par UN ou PLUSIEURS polygones. Les polygones NE peuvent PAS se chevaucher. Les TROUS à l’intérieur des polygones et les ESPACES entre les polygones SONT permis.



[bookmark: _Toc239345843]CARBON_STORAGE_OFFSHORE_REFERENCE_ZONES_FT
Configuration de zones pour le lac Érié (LE), la rivière Détroit (DR), le lac Sainte-Claire (LSC), la rivière Sainte-Claire (SCR), le lac Huron (LH), la baie Georgienne (GB), la rivière Sainte-Marie (SMR), le lac Munuscong (ML) et la rivière Niagara (NR).
	#
	NOM DE L’ATTRIBUT/DE LA COLONNE
	TYPE DE DONNÉES
	REQUIS
	DESCRIPTION

	1
	OGF Id 
OGF_ID
	[bookmark: _Int_PMwjxDw3]NUMBER( 13)
	OUI
	Identifiant d’entité géospatiale de l’Ontario (OGF). Identifiant numérique provincial unique attribué à chaque enregistrement de la base de données d’Information géospatiale de l’Ontario (IGO).

	2
	SHAPE 
SHAPE
	SDO_GEOMETRY
	NON
	Attribut de géométrie.

	3
	Zone Ident 
ZONE_IDENT
	VARCHAR2(10)
	OUI
	Identifiant unique attribué à chaque zone.

	4
	Lake Name
LAKE_NAME
	VARCHAR2(50)
	OUI
	Identifie le plan d’eau dans lequel se trouve la zone.

	5
	Shape
SHAPE_AREA
	NUMBER(13)

	OUI
	Attribut de géométrie.

	6
	Geometry Update Datetime GEOMETRY_UPDATE_DATETIME
	DATE
	NON
	Date et heure de création ou de dernière modification de la géométrie dans la base de données source.

	7
	Effective Datetime 
EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	OUI
	Date et heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source du secteur d’activité.

	8
	System Datetime
SYSTEM_DATETIME
	DATE
	OUI
	Date et heure du chargement de l’enregistrement dans la base de données d’Information géospatiale de l’Ontario (IGO) ou de sa dernière modification. 
DEFAULT : SYSDATE




[bookmark: Links6][bookmark: _Toc239345844]5. Liens vers de l’information complémentaire
· Information géospatiale de l’Ontario (IGO) (https://www.ontario.ca/fr/page/information-geospatiale-de-lontario)
· CarrefourGéo Ontario (https://geohub-fr.lio.gov.on.ca/?locale=fr)
· Atlas et politiques d’aménagement des terres de la Couronne (APATC) (https://www.ontario.ca/fr/page/atlas-et-politiques-damenagement-des-terres-de-la-couronne)
· Oil, Gas and Salt Resources Library (OGSR Library) (en anglais seulement) (https://www.ogsrlibrary.com/)
Emplacement des puits forés pour la production de pétrole, de gaz ou de ressources en sel, ou encore pour le stockage souterrain des hydrocarbures sur CarrefourGéo Ontario (https://geohub.lio.gov.on.ca/datasets/lio::petroleum-well/explore?location=50.926000%2C-84.745000%2C4)
Loi de 2025 sur le stockage géologique de carbone, L.O. 2025, chap. 17, annexe 2 (Loi de 2025 sur le stockage géologique de carbone, L.O. 2025, chap. 17, annexe 2 | ontario.ca) 
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