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[bookmark: _Toc32306844][bookmark: _Toc215146931][bookmark: _Toc32306845][bookmark: _Toc215500466]Avis de non-responsabilité
Ce document technique a été préparé par Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministère des Richesses naturelles (le « ministère »). Aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, reconnue par la loi ou autre, ne s’applique ou n’est faite par le ministère quant au document, son exactitude et son exhaustivité. En aucun cas le ministère ne pourra être tenu responsable de quelque perte de profits, de revenus ou de gains, de quelque réclamation par un tiers, ou de quelque dommage économique, indirect, spécial, imprévu, consécutif, ou exemplaire découlant de n’importe quelles erreurs, inexactitudes ou omissions dans ce document; et en aucun cas la responsabilité du ministère pour de telles erreurs, inexactitudes ou omissions touchant n’importe quelle déclaration, procédure ou action particulière, ne dépassera la contrepartie réelle payée par le demandeur concerné au ministère pour le matériel associé à ce document didactique. À l’exclusion de la responsabilité expressément stipulée ci-dessus, le ministère n’assume aucune obligation, aucun devoir ou aucune responsabilité que ce soit de manière contractuelle, délictuelle ou autre, y compris toute responsabilité ou négligence. Les limites, les exclusions et les avis de non-responsabilité exprimés ci-dessus s’appliquent, quelle que soit la nature de n’importe quelle cause d’action, demande, ou action, incluant sans s’y limiter, la rupture de contrat, la négligence, la responsabilité stricte, le délit civil, ou toute autre théorie juridique, et ils survivront à toutes les violations fondamentales.
[bookmark: _Toc192751808][bookmark: _Toc215146932][bookmark: _Toc535497760][bookmark: _Toc215500467]Renseignements supplémentaires
Ce document n’est pas conforme à toutes les lignes directrices applicables aux documents numériques accessibles. Pour obtenir un autre format de ce document, veuillez envoyer un courriel à Information géospatiale de l’Ontario à geospatial@ontario.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce document, veuillez communiquer avec Information géospatiale de l’Ontario à geosptatial@ontario.ca.
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Le cache de données topographiques d’Information sur les terres de l’Ontario, Information géospatiale de l’Ontario
[bookmark: _Toc535497762][bookmark: _Toc215500470]Abstract
Ce guide de l’utilisateur fournit des renseignements sur le cache de données topographiques d’Information sur les terres de l’Ontario (ITO).  Le cache est une collection de données topographiques qui ont été prétraitées pour un affichage rapide et homogène à des échelles prédéfinies.
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[bookmark: _Toc215500472]Liste d’acronymes
GEO: Information géospatiale de l’Ontario
[bookmark: _Hlk215135820]MRN : Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario
NHPN : Réseau national de planification routière
RDHO: Réseau de données hydrographiques de l'Ontario
RFO: Réseau Ferroviaire Ontarien
RPSO: Réseau des pistes et des sentiers de l’Ontario
RRO: Le Réseau routier de l’Ontario
SIG: Système d’information géographique









[bookmark: _Toc215500473]Introduction
Le cache de données topographiques d’ITO est un produit cartographique visuellement attrayant qui peut être utilisé comme carte de base des caractéristiques de l’Ontario. Les caches contiennent des données faisant autorité pour des caractéristiques telles que le nom des routes, les limites des cantons et les étendues d’eau. Quarante-trois couches de données constituent le cache de données topographiques d’ITO.
[bookmark: _Toc535497766][bookmark: _Toc215500474]Objectifs
Ce guide de l’utilisateur est destiné aux utilisateurs du cache de données topographiques d’ITO. Le reste de ce document décrit les deux versions du cache et les couches de données utilisées pour leur création.
[bookmark: _Toc535497767][bookmark: _Toc215500475]Le cache de données topographiques d’Information sur les terres de l’Ontario (ITO)
Le cache de données topographiques d’ITO est une collection de données topographiques, prétraitées pour un affichage rapide à des échelles prédéfinies. Les données topographiques comprennent à la fois les caractéristiques bâties et naturelles qui composent les paysages de l’Ontario. Le cache ne fournit que des données limitées sur les zones situées en dehors des frontières de l’Ontario, comme aux États-Unis et dans les provinces et territoires adjacents.
Le cache utilise une projection de Mercator sur le Web et des échelles standard (ESRI d’ArcGIS en ligne, Google) pour la connaissance. Pour plus de renseignements, consultez ArcGIS en ligne passe au système de tuiles de Google/Bing : ce que cela signifie pour vous. Le fait d’avoir la même projection, les mêmes niveaux de grossissement (zoom) et le même système de tuiles permet aux utilisateurs de fusionner plus facilement leurs propres cartes avec celles d’autres caches. La légende du cache matriciel est présentée à l’annexe A.
Les données ont été obtenues auprès des sources suivantes :
GEO
MNR
GéoGratis
États-Unis – Département des transports – Research and Innovative Technology Administration’s Bureau of Transportation Statistics
La version matricielle du cache est composée d’images précréées des données et peut être mieux adaptée aux appareils plus anciens, car les exigences en matière de dessin sont limitées. La version matricielle a une taille totale d’environ 700 Go.
Le cache est mis à jour chaque année. Les couches de données qui y contribuent peuvent avoir des cycles de maintenance et de mise à jour différents. Certaines couches de cache ont été traitées pour optimiser leur affichage dans un produit cartographique. D’autres n’ont connu aucune modification par rapport aux données faisant autorité et sont en symboles. Les symboles cartographiques employés dans le cache sont dissimulés intentionnellement, de façon à ce que l’utilisateur puisse mieux présenter ses données. Comme le cache de données topographiques d’ITO est un produit dérivé, les utilisateurs sont invités à télécharger les données qui font autorité à partir du CarrefourGéo Ontario. La légende du cache matriciel est présentée à l’annexe A.
[bookmark: _Toc215500476]Couches
Les couches suivantes sont incluses dans le cache de données topographiques d’ITO :
1) Aéroports abandonnés
2) Atlas de l'Amérique du Nord – Limites administratives
3) Atlas de l'Amérique du Nord – Hydrographie
4) Atlas de l'Amérique du Nord – Centres habités
5) Base de données toponymiques du Canada
6) Bâtiments à l'échelle
7) Composition améliorée des lots
8) Contour de terres
9) Cote altimétrique
10)  Éléments géographiques nommés 
11)  Données à grande échelle, 1:10 m
12)  Lignes de services publics
13)  Limites municipales – Palier supérieur et district
14)  Limites municipales à paliers inférieur et unique 
15)  Les terres humides
16)  Réseau national de planification routière (NHPN)
17)  Ontario 30m Hillshade
18)  Parcs provinciaux réglementés
19)  Province
20)  RDHO – Cours d'eau
21)  RDHO – élément hydrographique    linéaire
22)  RDHO – élément hydrographique 
23)  RDHO – élément hydrographique polygonal
24)  RDHO – Plans d'eau
25)  RDHO – Produits cartographiques à petite echelle – Littoral
26)  RDHO – Produits cartographiques à petite echelle – Plans d'eau
27)  RDHO – Produits cartographiques à petite echelle – Cours d'eau
28)  Réseau routier national (RRN) – Manitoba
29)  Réseau routier national (RRN) – Nunavut
30)  Réseau routier national (RRN) – Québec
31)  Réserves de Premières Nations 
32)  RFO – Jonctions
33)  RFO – Stations de train
34)  RFO – Lignes de structure
35)  RFO – Chemins de fer
36)  RPSO – Segment
37)  RPSO – Points d’accès
38)  RRO – Road Net Element – Passage bloque
39)  RRO – Road Net Element – Structure
40)  RRO – Segment avec adresse
41)  Symbole de bâtiment
42)  Terre de la Couronne fédérale 
43)  Terre de réserve de conservation
44)  Zones boisées
45)  Zones fédérales protégées



[bookmark: _Toc535497768][bookmark: _Toc215146946][bookmark: _Toc215500477]Liens vers des renseignements complémentaires
· Information géospatiale de l'Ontario (GEO)
(https://www.ontario.ca/fr/page/information-geospatiale-de-lontario)
L’application Faire une carte topographique 
(https://www.ontario.ca/fr/page/cartes-topographiques)
Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-des-richesses-naturelles)
CarrefourGéo Ontario: Le cache de données topographiques d’Information sur les terres de l’Ontario (ITO) (https://geohub-fr.lio.gov.on.ca/maps/3bc7db15c600419ab26278770b6d7d5f/about) 
Pour plus de renseignements sur le cache de données topographiques d’ITO, veuillez envoyer un courriel à geospatial@ontario.ca.
Nous souhaitons connaître votre avis. Si vous décelez une absence de données ou des erreurs, nous vous prions d’en prendre une capture d’écran et de nous l’envoyer à geospatial@ontario.ca. Les signalements seront examinés et des corrections seront apportées s’il y a lieu.


[bookmark: _Toc389152723][bookmark: _Toc395708539][bookmark: _Toc420664705][bookmark: _Toc535497769][bookmark: _Toc215500478]ANNEXE A : Légende de cache de données topographiques d’ITO (matrice)
[image: LIO Vector Topographic Data Cache (Raster) Legend

First half of the English legend for the LIO Topographic Data Cache.]
[image: LIO Vector Topographic Data Cache (Raster) Legend

Second half of the English legend for the LIO Topographic Data Cache.]
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