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[bookmark: lt_pId018][bookmark: lt_pId019][bookmark: lt_pId019_leftovers]Le présent document n’est pas conforme à toutes les lignes directrices applicables aux documents numériques accessibles. Pour obtenir ce document dans un autre format, veuillez envoyer un courriel à Information géospatiale de l’Ontario à l’adresse suivante : geospatial@ontario.ca.
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[bookmark: lt_pId025][bookmark: lt_pId026][bookmark: lt_pId027]Le présent guide de l’utilisateur détaille les spécifications de la classe de données de l’inventaire des barrages de l’Ontario. L’inventaire des barrages de l’Ontario est un inventaire où chaque emplacement de barrage est représenté par un point (emplacement x, y). L’inventaire recense les barrages de moyenne et de grande taille dans l’ensemble de l’Ontario. L’inventaire des barrages de l’Ontario ne contient pas de petits barrages, de petites structures de contrôle de l’eau, de barrages de castors, de traversées de cours d’eau, de talus routiers, d’écluses, de chutes, de rapides ou de ponceaux.
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[bookmark: lt_pId041][bookmark: _Toc179449333][bookmark: lt_pId042]1. Introduction
[bookmark: lt_pId043][bookmark: lt_pId044]L’inventaire des barrages de l’Ontario est un inventaire où chaque emplacement de barrage est représenté par un point (emplacement x, y). L’inventaire recense les barrages de moyenne et de grande taille dans l’ensemble de l’Ontario. L’inventaire des barrages de l’Ontario ne contient pas de petits barrages, de petites structures de contrôle de l’eau, de barrages de castors, de traversées de cours d’eau, de talus routiers, d’écluses, de chutes, de rapides ou de ponceaux.
[bookmark: lt_pId045][bookmark: _Toc378067897][bookmark: _Toc378068020][bookmark: _Toc378068990]Les moteurs opérationnels comprennent la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières (LALR), le Rapport sur l’état de la biodiversité de l’Ontario, le Programme de sécurité des barrages, le Réseau des données hydrographiques de l’Ontario (RDHO), le Réseau hydro national (RHN), la modélisation et l’analyse de l’hydrologie et des pêches, et la Gestion des situations d’urgence.
[bookmark: lt_pId046][bookmark: lt_pId047][bookmark: lt_pId047_leftovers]La mise à jour des données est assurée par Information géospatiale de l’Ontario au sein du ministère des Richesses naturelles (MRN). Les utilisateurs des données peuvent envoyer leurs observations à geospatial@ontario.ca.


[bookmark: lt_pId048][bookmark: _Toc179449334][bookmark: lt_pId049]2. Objectifs
[bookmark: lt_pId050][bookmark: lt_pId051]Ce guide de l’utilisateur de la classe de données géospatiales de l’Ontario est destiné aux utilisateurs de l’inventaire des barrages de l’Ontario. Le document décrit l’étendue et le contexte des renseignements recueillis pour l’inventaire des barrages de l’Ontario.
[bookmark: lt_pId052][bookmark: _Toc179449335][bookmark: lt_pId053]3. Classe de données : inventaire des barrages de l’Ontario
[bookmark: lt_pId054][bookmark: lt_pId055]Une fiche pour chaque emplacement de barrage contient des attributs de base qui sont décrits dans le tableau ONTARIO_DAM_INVENTORY_FT. Même si un barrage est constitué de plusieurs éléments structurels, celui‑ci est tout de même représenté par un seul point.
[bookmark: lt_pId056][bookmark: lt_pId057][bookmark: lt_pId058]Le Réseau des données hydrographiques de l’Ontario (RDHO) ne contient pas de points de localisation des barrages ni d’attributs supplémentaires. Les barrages sont représentés dans le RDHO sous forme de lignes ou de polygones. Un barrage peut être représenté par plusieurs lignes ou polygones.
1.1.1. 
[bookmark: lt_pId059][bookmark: _Toc179449336][bookmark: lt_pId060]4. Diagramme modèle : Inventaire des barrages de l’Ontario
[bookmark: lt_pId061]Diagramme modèle physique pour l’inventaire des barrages de l’Ontario
[bookmark: lt_pId062]Date d’entrée en vigueur du modèle : 2012-JUN-14
[bookmark: lt_pId063]Remarque : Là où cela s’applique à ce modèle :
[bookmark: lt_pId064]Tableaux avec une extension « _LIST » (en jaune) = Table de correspondance (TC)
[image: Physical Model Diagram for Ontario Dam Inventory (ODI)

Physical Model Diagram for Ontario Dam Inventory showing the business and lookup table relationship.
For more information please contact Geospatial Ontario at geospatial@ontario.ca.]
[bookmark: lt_pId065][bookmark: _Toc170999518][bookmark: lt_pId066]Figure 1 : Diagramme modèle physique pour l’inventaire des barrages de l’Ontario
[bookmark: lt_pId067][bookmark: _Toc179449337][bookmark: lt_pId068]5. Description des données
[bookmark: lt_pId069][bookmark: lt_pId070][bookmark: lt_pId070_leftovers]Le ou les tableaux des principaux domaines d’activité de ce modèle se trouvent ci‑dessous. Les tables de correspondance connexes sont énumérées à l’annexe A du présent document et font l’objet d’un lien hypertexte lorsqu’elles sont mentionnées dans la présente section.
[bookmark: lt_pId071][bookmark: _Toc179449338]ONTARIO_DAM_INVENTORY_FT
[bookmark: lt_pId074][bookmark: _Toc170999515]L’inventaire des barrages de l’Ontario est un inventaire où chaque emplacement de barrage est représenté par un point (emplacement x, y). L’inventaire recense les barrages de moyenne et de grande taille dans l’ensemble de l’Ontario. L’inventaire des barrages de l’Ontario ne contient pas de petits barrages, de petites structures de contrôle de l’eau, de barrages de castors, de traversées de cours d’eau ou de ponceaux.
[bookmark: lt_pId075]Tableau 1 : Tableau ONTARIO_DAM_INVENTORY_FT et ses attributs
	[bookmark: lt_pId076]Nom de la colonne
	[bookmark: lt_pId077]Type de colonne
	[bookmark: lt_pId078]Obligatoire
	[bookmark: lt_pId079]Nom abrégé
	[bookmark: lt_pId080]Description

	[bookmark: lt_pId081]OGF_ID
	[bookmark: lt_pId082]NUMBER(13)
	[bookmark: lt_pId083]Oui
	[bookmark: lt_pId084]OGF_ID
	[bookmark: lt_pId085]Identifiant généré par le système, unique au niveau de l’application.

	[bookmark: lt_pId086]DAM_ID
	[bookmark: lt_pId087]NUMBER(10,0)
	[bookmark: lt_pId088]Oui
	[bookmark: lt_pId089]DAM_ID
	[bookmark: lt_pId090]Un numéro statique unique qui peut être utilisé pour faire le lien entre un barrage individuel et des dossiers connexes dans d’autres bases de données.

	[bookmark: lt_pId091]DAM_NAME
	[bookmark: lt_pId092]VARCHAR2(100)
	[bookmark: lt_pId093]Non
	[bookmark: lt_pId094]DAM_NAME
	[bookmark: lt_pId095][bookmark: lt_pId096][bookmark: lt_pId097]Nom du barrage. Le nom doit être conforme à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Si le nom d’un barrage contient des renseignements personnels, il n’est pas inclus ici afin de protéger la vie privée de la personne concernée.

	DAM_OWNERSHIP
	[bookmark: lt_pId099]VARCHAR2(30)
	[bookmark: lt_pId100]Oui
	OWNERSHIP
	[bookmark: lt_pId102]Le type de propriété.
[bookmark: lt_pId103]Valeurs autorisées :
Conservation Authority
Federal
Hydro Québec
Indigenous
International
Municipal
Non Government Organization
Ontario Parks
Ontario Power Generation
Private
Provincial
Unknown

	LOCATION_ACCURACY
	VARCHAR2(25)
	[bookmark: lt_pId116]Oui
	ACCURACY
	[bookmark: lt_pId118]Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure dans la base de données par rapport à sa valeur réelle sur le terrain.
[bookmark: lt_pId119][bookmark: lt_pId119_leftovers]Valeurs autorisées : (voir la table de correspondance LOCATION_ACCURACY_LIST en annexe)

	LOCATION_ACCURACY
	VARCHAR2(25)
	[bookmark: lt_pId122]Non
	COMMENTS
	[bookmark: lt_pId124]Commentaires généraux.

	GENERAL_COMMENTS
	VARCHAR2(2000)
	[bookmark: lt_pId127]Non
	GEO_UPD_DT
	[bookmark: lt_pId128][bookmark: lt_pId129]Date et heure de création ou de dernière modification de la géométrie dans la base de données source.

	GEOMETRY_UPDATE_DATETIME
	DATE
	[bookmark: lt_pId132]Oui
	EFF_DATE
	[bookmark: lt_pId133][bookmark: lt_pId134]Date et heure de création ou de dernière modification de la fiche dans la base de données source.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	[bookmark: lt_pId137]Oui
	SYS_DATE
	[bookmark: lt_pId138][bookmark: lt_pId139]Date et heure à laquelle la fiche a été chargée ou modifiée pour la dernière fois dans la base de données.

	SYSTEM_DATETIME
	DATE
	[bookmark: lt_pId142]Non
	SHAPE
	[bookmark: lt_pId144]Attribut de géométrie.



[bookmark: lt_pId145][bookmark: _Toc179449339][bookmark: lt_pId146]6. Liens vers des renseignements complémentaires
[bookmark: lt_pId147][bookmark: _Hlk31182573][bookmark: _Hlk31182542][bookmark: lt_pId147_leftovers]Accédez à la fiche de métadonnées officielle en effectuant une recherche dans CarrefourGéo Ontario pour « inventaire des barrages de l’Ontario ».


[bookmark: lt_pId148_leftovers][bookmark: lt_pId148][bookmark: _Toc416856718][bookmark: _Toc179449340][bookmark: AppendixA]ANNEXE A : Tables de correspondance IGO et valeurs
[bookmark: lt_pId149][bookmark: _Toc409775032][bookmark: _Toc416856719]Liste des tables de correspondance (TC) et des valeurs utilisées par l’inventaire des barrages de l’Ontario.
[bookmark: LOCATION_ACCURACY_LIST][bookmark: _Toc179449341]LOCATION_ACCURACY_LIST
[bookmark: lt_pId151]Liste des précisions de localisation valides.
[bookmark: lt_pId152][bookmark: _Toc170999516][bookmark: lt_pId153]Tableau 2 : Tableau LOCATION_ACCURACY_LIST et ses attributs
	[bookmark: lt_pId154]Nom de la colonne
	[bookmark: lt_pId155]Type de colonne
	[bookmark: lt_pId156]Obligatoire
	[bookmark: lt_pId157]Nom abrégé
	[bookmark: lt_pId158]Description

	LOCATION_ACCURACY
	VARCHAR2(25)
	[bookmark: lt_pId161]Oui
	ACCURACY
	[bookmark: lt_pId162][bookmark: lt_pId163][bookmark: lt_pId164]La précision de la localisation de l’élément à l’échelle de la carte. Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure par rapport à la valeur réelle.

	EFFECTIVE_DATETIME
	DATE
	[bookmark: lt_pId167]Oui
	EFF_DATE
	[bookmark: lt_pId169]Date et heure de création ou de dernière modification de la fiche dans la base de données source.
[bookmark: lt_pId170]Par défaut : SYSDATE

	EXPIRY_DATETIME
	DATE
	[bookmark: lt_pId173]Non
	EXP_DATE
	[bookmark: lt_pId175]Date et heure à laquelle la fiche a cessé d’être utilisée.


[bookmark: _Toc416856720]
[bookmark: lt_pId176][bookmark: _Toc170999517][bookmark: lt_pId177]Tableau 3 : Valeurs autorisées pour la LOCATION_ACCURACY_LIST
	LOCATION_ACCURACY
	EXPIRY_DATETIME

	Not Applicable
	

	Over 10,000 metres
	

	Within 1 metre
	

	Within 10 metres
	

	Within 10,000 metres
	

	Within 100 metres
	

	Within 1000 metres
	

	Within 2 metres
	

	Within 20 metres
	

	Within 200 metres
	

	Within 2000 metres
	

	Within 5 metres
	

	Within 50 metres
	

	Within 500 metres
	

	Within 5000 metres
	



[bookmark: lt_pId195][bookmark: _Toc179449342]ANNEXE B : Foire aux questions
[bookmark: lt_pId196][bookmark: _Toc179449343]Qu’est‑ce qu’un barrage de taille moyenne ou grande?
[bookmark: lt_pId197][bookmark: lt_pId198][bookmark: lt_pId199]L’inventaire des barrages de l’Ontario a été compilé à partir d’autres jeux de données fournis à l’Unité de la cartographie de l’Ontario. Ces jeux de données étant de qualité variable, seuls les barrages dont l’emplacement pouvait être vérifié à l’aide de l’orthophotographie ont été chargés dans l’inventaire des barrages de l’Ontario. Pour cette raison, les barrages moyens et grands n’ont pas été définis quantitativement, mais les barrages plus petits qui peuvent exister dans le paysage ont été exclus parce que leur existence n’a pas pu être vérifiée.
[bookmark: lt_pId200]Le guide de l’utilisateur de l’inventaire des barrages de l’Ontario décrit un certain nombre de types de structures qui sont exclus de l’inventaire des barrages de l’Ontario.
[bookmark: lt_pId201]« L’inventaire des barrages de l’Ontario ne contient pas de petits barrages, de petites structures de contrôle de l’eau, de barrages de castors, de traversées de cours d’eau, de talus routiers, d’écluses, de chutes, de rapides ou de ponceaux. »
[bookmark: lt_pId202]Barrage de taille moyenne : La structure est visible sur les photographies aériennes et se trouve sur un cours d’eau cartographié en tant qu’élément représenté par une seule ligne dans le Réseau des données hydrographiques de l’Ontario.
[bookmark: lt_pId203]Barrage de grande taille : La structure est visible sur les photographies aériennes et se trouve sur un cours d’eau cartographié en tant qu’élément représenté par un polygone dans le Réseau des données hydrographiques de l’Ontario.
[bookmark: lt_pId204][bookmark: _Toc179449344]Où puis-je trouver des renseignements sur les barrages du Réseau des données hydrographiques de l’Ontario (RDHO)?
[bookmark: lt_pId205]Pour en savoir plus sur les barrages du RDHO, consultez le guide de l’utilisateur du RDHO (en anglais seulement) [https://www.publicdocs.mnr.gov.on.ca/mirb/OHN%20-%20UserGuide.docx] et la spécification de saisie des données pour les caractéristiques hydrographiques (en anglais seulement) [https://www.publicdocs.mnr.gov.on.ca/mirb/OHN%20-%20Data%20Capture%20Spec.docx].
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image2.emf
NOTE: Where applicable to this model...

• Table with a "_LIST" extension (shaded yellow) = Lookup Table (LUT)

LOCATION_ACCURACY_LIST

LOCATION_ACCURACY VARCHAR2(25) NOT NULL

EFFECTIVE_DATETIME

EXPIRY_DATETIME

 DATE

 DATE

 NOT NULL

 NULL

ONTARIO_DAM_INVENTORY_FT

OGF_ID  NUMBER(13)  NOT NULL

DAM_ID

DAM_NAME

DAM_OWNERSHIP

LOCATION_ACCURACY

GENERAL_COMMENTS

GEOMETRY_UPDATE_DATETIME

EFFECTIVE_DATETIME

SYSTEM_DATETIME

SHAPE

 NUMBER(10)

 VARCHAR2(100)

 VARCHAR2(30)

 VARCHAR2(25)

 VARCHAR2(2000)

 DATE

 DATE

 DATE

 SDO_GEOMETRY

 NOT NULL

 NULL

 NOT NULL

 NOT NULL

 NULL

 NULL

 NOT NULL

 NOT NULL

 NULL

 (FK)
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