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[bookmark: _Toc231391830]Aperçu de l’ensemble de données
Nom de l’ensemble de données : Périmètres de fue en cours d'année
Description : Périmètres de feu pour les feux de forêt de cette année en Ontario. Les périmètres ne sont que des illustrations et peuvent ne pas être exacts; mis à jour quotidiennement pendant la saison des feux.
Source : Direction des services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt
Référence spatiale : WGS 1984 (EPSG:4326)
Type de géométrie : Polygone
Étendue : Ouest -93,753, Est -75,737, Sud 41,918, Nord 59,934
URL de service : https://ws.lioservices.lrc.gov.on.ca/arcgis2/rest/services/LIO_OPEN_DATA/LIO_Open09/MapServer/51
Fréquence des mises à jour : Tous les jours (pendant la saison des incendies)
[bookmark: _Toc231391831]Accès et utilisation
[bookmark: _Toc231391832]Ajouter la couche dans QGIS
1. Ouvrez QGIS > Couche > Ajouter une couche > Ajouter une couche ArcGIS MapServer
2. Cliquez sur « Nouveau », donnez un nom (par exemple « GEO Open Data Service 9 »), puis collez l’URL du service :
https://ws.lioservices.lrc.gov.on.ca/arcgis2/rest/services/LIO_OPEN_DATA/LIO_Open09/MapServer 
3. Cliquez sur « OK », puis sur « Se connecter »
4. Sélectionnez la couche voulue (par exemple la couche 51, In-year Fire Permiter) et cliquez sur « Ajouter »
[bookmark: _Toc231391833]Ajouter la couche dans ArcGIS Pro
1. Ouvrir ArcGIS Pro > Insérer > Connexions > Nouvelle connexion à Map Service.
2. Coller l’URL de service : https://ws.lioservices.lrc.gov.on.ca/arcgis2/rest/services/LIO_OPEN_DATA/LIO_Open09/MapServer/51
3. Agrandir le service et ajouter la couche à votre carte.
[bookmark: _Toc231391834]Ajouter la couche dans ArcGIS Online
1. Se connecter à ArcGIS Online > Map Viewer.
2. Ajouter > Ajouter une couche à partir du Web > Type : ArcGIS Server Web Service.
3. Coller l’URL de service : https://ws.lioservices.lrc.gov.on.ca/arcgis2/rest/services/LIO_OPEN_DATA/LIO_Open09/MapServer/51 et sélectionner la couche.
[bookmark: _Toc231391835]Dictionnaire de données d’attributs
	Nom du champ
	Alias
	Description
	Exemple
	Type
	Longueur
	Valeur nulle
	Domaine
	Unités

	OBJECTID
	OBJECTID
	
	123
	Oid
	—
	Non
	—
	—

	FIRENUMB
	Numéro de feu
	
	RED022
	Chaîne
	16
	Oui
	—
	—

	CUR_SIZE
	Taille actuelle
	
	4433,956
	Double
	—
	Oui
	—
	—

	RÉFÉRENCE
	Référence
	
	MB
	Chaîne
	30
	Oui
	—
	—

	FIRETYPE
	Type de feu
	
	IFR
	Chaîne
	3
	Oui
	{IFR=lntérieur de la région des incendies, OFR=Extérieur de la région des incendies }
	—

	STATUT
	État
	
	F
	Chaîne
	1
	Oui
	{F=Final, I= Intérimaire }
	—

	DATE_MAPPED
	Date cartographiée
	
	29 août 2025 à 17 h
	Date
	8
	Oui
	—
	—




[bookmark: _Toc231391836]Domaines et valeurs codées
Si le service expose des domaines de valeurs codés, ils seront listés ici.
ÉTAT : F = Final, I = Initial 
TYPE DE FEU : IFR = région touchée par des feux intensifs, OFR = Autres Région touchée par les feux
[bookmark: _Toc231391837]Résumé des métadonnées
Résumé : Les périmètres de feu sont uniquement des illustrations et peuvent ne pas être exacts; saisis tant que les ressources le permettaient; mis à jour quotidiennement pendant la saison des feux.
Mots-clés : InformationGéospatialeOntario, SUALFF, Incendie, Feu de forêt, Périmètre de feu, Limites, Données ouvertes
Contraintes : Licence du gouvernement ouvert – Ontario
Étendue temporelle : 4 avril 2025 au 31 octobre 2025
[bookmark: _Toc231391838]Suggestions de visualisation
Utilisez un contour rouge (2 points) avec un remplissage semi-transparent pour les périmètres. Étiquetez par numéro de feu (FIRENUMB) si désiré.
[bookmark: _Toc231391839]Contact et support
Service responsable : Spécialiste GIS des SUALFF (affes.gis@ontario.ca)
CarrefourGéo Ontario : https://geohub-fr.lio.gov.on.ca/?locale=fr
Licence du gouvernement ouvert de la FPO : https://www.ontario.ca/fr/page/licence-du-gouvernement-ouvert-ontario
[bookmark: _Toc231391840]Annexe
URL de service principal : https://ws.lioservices.lrc.gov.on.ca/arcgis2/rest/services/LIO_OPEN_DATA/LIO_Open09/MapServer/51
image1.png
Ontario @




